
湖北省地质灾害隐患点核排查
技术要求

（试行）

湖北省自然资源厅   发布

目  次

III前  言


IV引  言


11  范围


12  规范性引用文件


13  术语与定义


24  总则


2

4.1  目的

3

4.2  分类

3

4.3  任务

3

4.4  基本要求

45  地质灾害隐患点排查


4

5.1  排查工作划分

4

5.2  排查范围和对象

5

5.3  排查工作内容

5

5.4  排查工作要求

7

5.5  排查工作方法

8

5.6  地质灾害隐患点处置建议

86  地质灾害隐患点核查


9

6.1  核查工作内容

9

6.2  核查工作要求

11

6.3  不同灾种现场核查要求

167  资料整理和成果编制


167.1  资料整理


167.2  成果编制


167.3  数据库建设


177.4  其它附件


178  质量检查与成果验收


17

8.1  质量检查

17

8.2  野外验收

18

8.3  成果验收

18

8.4  资料归档

19附录A（资料性附录）  地质灾害分级、地质灾害规模划分标准、单体地质灾害（隐患）风险评估


22附录B（规范性目录）  地质灾害隐患点排查用表


29附表C（规范性目录）  地质灾害隐患点核查用表


36附录D（资料性目录）  地质灾害隐患点核查工作设计提纲


37附录E（资料性目录）  核查成果清单、核查成果报告编写提纲与图件编制要求


40附录F（规范性附录）  湖北省地质灾害隐患点管理办法



 
前  言

本技术要求按照GB/T 1.1―2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本技术要求由湖北省自然资源厅提出并归口。

本技术要求起草单位：湖北省地质环境总站、湖北省地质局第八地质大队。

本技术要求由湖北省自然资源厅负责解释。

引  言

为有效防范地质灾害，规范全省地质灾害隐患点核排查工作，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》《湖北省突发事件应对办法》《湖北省地质环境管理条例》《湖北省人民政府关于加强地质灾害防治工作的实施意见》等有关要求制定本技术要求。

通过开展地质灾害隐患点排查、核查工作，及时掌握地质灾害动态变化情况，向行政主管部门提出网格化管理工作建议，为防治规划、防灾预案的编制与修订、地质灾害预防和治理提供依据，健全地质灾害防治网格化管理基础数据库，为防灾减灾提供技术支撑。

1  范围

本技术要求规定了湖北省地质灾害隐患点核排查工作的目的、任务、内容、方法、要求、资料整理和成果编制、质量检查与成果验收等基本内容。
本技术要求适用于湖北省地质灾害隐患点核排查工作。
2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12329―1990 岩溶地质术语

GB/T 14157―1993 水文地质术语

GB/T 14498―1993 工程地质术语

DZ/T 0097―1994 工程地质调查规范（1:25 000～1:50 000）

DZ/T 0218―2016 滑坡防治工程勘查规范

DZ/T 0220―2006 泥石流灾害防治工程勘查规范

DZ/T 0261―2014 滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1:50 000）

DZ/T 0269―2014 地质灾害灾情统计

DZ/T 0282―2015 水文地质调查规范（1:50 000）

DZ/T 0284―2015 地质灾害排查规范

DZ/T 0286―2015 地质灾害危险性评估规范

T/CAGHP 001―2018 地质灾害分类分级标准（试行）

湖北省突发地质灾害应急预案

湖北省国土资源厅、地质局《关于开展地质灾害防治网格化管理工作的通知》（鄂土资发〔2016〕 12号）
3  术语与定义


下列术语和定义适用于本文件。
3.1

地质灾害隐患 potential of geological disaster

可能危害人民生命和财产安全的潜在滑坡、潜在崩塌、潜在泥石流、潜在地面塌陷，以及已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等。


3.2

地质灾害核查 verification of geological hazard

根据地质要素对比等方法，对地质灾害隐患点进行现场调查评价的工作。
3.3

全面核查 comprehensive verification of geological hazard

每三到五年对区域范围内所有地质灾害隐患点进行的核查工作。
3.4

年度核查 annual verification of geological hazard

每年度主要针对当年新增及拟核销地质灾害隐患点开展的核查工作。
3.5

地质灾害排查 dynamic survey on geological hazard

对已知地质灾害隐患点进行逐一调查，和对可能发生地质灾害的地区进行地面调查评估的工作。
3.6

常规排查 regular dynamic survey on geological hazard

每年度分汛前、汛中、汛后对地质灾害隐患点进行的排查工作。
3.7

专项排查 specific dynamic survey on geological hazard

根据需要对特定范围内的地质灾害隐患、特定对象的全面排查工作，一般需提交排查工作报告。
3.8

新增地质灾害隐患点 new potential points of geological hazard

指核排查工作中新上报、新发现或突发的并经相关单位或部门批准认定需要纳入防灾管理体系的地质灾害隐患点。

4  总则

4.1  目的

4.1.1  地质灾害隐患点排查工作目的：对地质灾害隐患点近期是否存在危害进行判断，及时提出防治对策建议，保障人民生命财产安全。

4.1.2  地质灾害隐患点核查工作目的：掌握地质灾害隐患点基本情况及变化情况，更新完善地质灾害防治网格化管理基础数据库，制定防治措施，为编制地质灾害防治规划、推进地质灾害隐患点网格化管理、加强地质灾害防治工作提供数据支撑。 

4.2  分类

4.2.1  排查工作按时间分为汛前、汛中、汛后排查，按工作任务分为常规排查和专项排查。

4.2.2  核查工作分为年度核查和全面核查。年度核查一般每年开展1次，全面核查一般每3-5年开展1次。

4.3  任务

4.3.1  常规排查是对地质灾害隐患点进行汛前、汛中、汛后排查，掌握原有地质灾害隐患点的动态变化情况并调查了解新增地质灾害隐患点的基本情况；对可能发生地质灾害的地区进行地面调查评估的工作，及时掌握突发地质灾害隐患点的基本情况。

4.3.2  专项排查是对特定范围的地质灾害隐患及特定对象进行排查，掌握地质灾害隐患点发育规律和动态变化情况，提出地质灾害防灾建议，提交专项排查成果资料。

4.3.3  年度核查是根据排查结果，针对当年新增地质灾害隐患点开展动态核查，确定新增地质灾害隐患点，对灭失地质灾害隐患点进行核销。实地调查新增的地质灾害隐患点及拟核销的地质灾害隐患点，查明灾害特征、成因等，评价其稳定性、危害性和发展趋势，并向行政主管部门提出网格化管理工作建议，纳入地质灾害防治网格化管理基础数据库。

4.3.4  全面核查是针对全部已有地质灾害隐患点的变化情况，了解灾害体的动态发展情况，进行稳定性和危险性评估，对威胁对象进行调查、复核，补充完善已有地质灾害调查资料，确定新增地质灾害隐患点，对灭失地质灾害隐患点进行核销，并向行政主管部门提出网格化管理工作建议，纳入地质灾害防治网格化管理基础数据库。

4.3.5  对出现临灾征兆、可能造成人员伤亡或者重大财产损失的区域和地段进行应急调查，查明地质灾害发生的原因、影响范围等情况，并上报当地主管部门，提出应急处置措施或建议，协助行政主管部门进行应急处置，减轻和控制地质灾害灾情。

4.4  基本要求

4.4.1  地质灾害隐患点核排查工作应遵循“以人为本、属地管理、分级负责、预防为主”的原则。

4.4.2  地质灾害隐患点核查、排查的对象主要为受崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害隐患威胁或危害的点位和区段。

4.4.3  地质灾害隐患点核查工作基本程序：收集资料―工作方案―现场核查―资料整理和成果编制―成果验收―成果提交。排查工作基本程序：收集资料―现场排查―处置建议―总结报告―报告提交。

4.4.4  地质灾害核查、常规排查工作以县（市、区）为单位进行，应在充分收集已有资料的基础上进行。专项排查工作范围可根据需要确定。

4.4.5  核查、排查中发现存在安全隐患的地质灾害隐患点时必须及时向当地行政主管部门报告，明确防灾的责任单位，同时提出有针对性的防治措施及建议。

4.4.6  地质灾害排查、核查工作结束后，应及时向当地县（市、区）行政主管部门提交地质灾害排查成果报告和核查成果报告。

5  地质灾害隐患点排查

5.1  排查工作划分

5.1.1  按照地质灾害隐患点的规模、稳定性、危害程度、变形特征等，结合监测预警监测资料和地质灾害应急调查资料。

5.1.2  专项排查是由各级政府及行政主管部门根据防灾工作需要组织实施。

5.2  排查范围和对象

5.2.1  常规排查工作范围以县（市、区）为单位，专项排查工作范围根据工作需要合理划定。
5.2.2  排查工作对象包括：已知地质灾害隐患点、新增地质灾害隐患点、重点区段。
5.2.3  满足下列条件之一的为重点地质灾害隐患排查点，其他为一般地质灾害隐患排查点：

a)  新增地质灾害隐患点。

b)  重点区段内的地质灾害隐患点。

c)  地质灾害规模和险情等级中型及以上，地质灾害现状稳定性为较（基本）稳定或不稳定。

d)  近两年来发生灾情或开展应急调查的地质灾害隐患点。

e)  在排查过程中发现变形加剧或发生其他重大变化情况的。

f)  其它经各级人民政府、行政主管部门及专业地勘单位共同确认需要纳入重点排查的地质灾害隐患点。

5.2.4  重点区段排查是对受地质灾害威胁的城镇、人口聚居区、风景名胜旅游区、工矿企业和水利水电工程临时安置区、重点文物保护区、国家重点设施区等区段进行排查，排查范围可根据县域行政区内近年来地质灾害发育特征、防治情况，结合行政主管部门地质灾害防治需求综合圈定。

5.2.5  专项排查按任务要求、排查对象及行业类别划分。比如针对学校的专项排查、重要交通沿线专项排查、旅游景区专项排查、扶贫安置点专项排查、地震灾后专项排查等。
5.3  排查工作内容

5.3.1  根据已掌握的地质灾害情况和群众报灾线索，逐一进行现场排查，同时填写或完善相应的表格（附录B）。

5.3.2  对所有排查的地质灾害隐患点进行风险性评价（附录A.4），并提出初步的地质灾害防治措施和下一步工作建议。 

5.3.3  根据排查情况，协助行政主管部门建立和完善地质灾害监测预警网络，编制地质灾害防治方案，指导开展地质灾害监测预警工作。 

5.3.4  对排查工作情况进行总结，及时按要求报送排查总结、排查统计表（附录B）、野外排查表格（卡片）及相关图件、专项排查成果等。

5.4  排查工作要求 

5.4.1  已知地质灾害隐患点排查工作要求 

5.4.1.1  应全面收集、分析已有的地质灾害调查、专业监测、工程治理及监测预警成果和资料，实地逐一排查的地质灾害隐患点。排查内容主要包括：

a)  已有地质灾害隐患点调查资料的准确性和完整性。

b)  地质灾害隐患点新近的变化情况及演化趋势预测。

c)  危险区范围变化情况。

d)  威胁对象变化情况。

e)  影响因素的变化情况（自然因素和人为因素）。

5.4.1.2  针对变形加剧的地质灾害隐患点，根据其变化，重新评估危险区范围及灾害程度；针对地质灾害危险区范围和威胁对象的变化，判断地质灾害体的稳定性、发展趋势及危害程度，对地质灾害隐患点风险性进行评价。

5.4.1.3  补充完善已有地质灾害隐患点调查资料，更新已有地质灾害隐患点数据库，提出地质灾害防治对策建议，并提出“四位一体”网格化和“监测预警”管理建议。
5.4.1.4  如资料不准确的应现场进行补充完善，如无调查资料的或调查资料不符合要求的，则按新增地质灾害隐患点现场调查要求执行。

5.4.1.5  重点隐患点排查由专业技术人员会同行政主管部门进行现场实地调查；一般隐患点排查由乡（镇）、村地质灾害隐患点网格专管员或监测责任人进行现场排查，排查结果报县（市、区）自然资源和规划局，由专业技术人员进行成果复查评价。一般地质灾害隐患排查点由村镇监测预警相关人员填写镇村地质灾害隐患点排查记录表（附录B.2），重点地质灾害隐患排查点由专业技术人员填写重点地质灾害隐患点排查表（附录B.3）。

5.4.2  新增地质灾害隐患点排查工作要求
对认定为新增的地质灾害隐患点，应开展现场调查工作，初步查明地质灾害类型、成因、诱发因素、特征和危害等，对其稳定性、危害性进行评价，划定危险区，对其风险性进行评价，提出搬迁避让、监测预警、工程治理等防治建议。按排查要求填写相关表格和采集影像资料，提出防治措施及监测预警管理建议。

5.4.2.1  新增地质灾害隐患点现场调查与测绘 

a)  调查地质灾害隐患点所处斜坡的地质环境，如地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、不良地质现象及所在斜坡的坡体结构。

b)  调查地质灾害隐患点的形体特征，包括位置、形态、分布高程、几何尺寸、规模，确定崩滑体的边界、底界、临空面、剪出口等。

c)  结构构造及变形破裂特征、滑带及滑床物质组成和结构特征等。

d)  调查地质灾害隐患点的水文地质条件和地下水（水井、泉水、湿地、堰塘）补、径、排特征等。

e)  调查地质灾害隐患点的变形破坏特征，包括地貌及成生时间，裂缝、鼓丘，洼地等的分布及成生时间、宏观变形形迹及变形发育史等。

f)  调查地质灾害隐患点运动特征，主要为先期灾害体运行轨迹、路线、距离、最大水平、垂直位移量、位移速度等，初步推测成灾范围及可能产生的派生灾害的范围。

g)  调查分析非地质孕灾因素（如水库蓄水、降雨、河流冲蚀、人工开挖等）的强度、周期以及它们对地质灾害稳定性的影响。

h)  对斜坡变形体（滑坡）稳定性按形成影响因素进行综合评判和预测。

5.4.2.2  地质灾害灾情险情现场实物指标调查 

现场确定并记录地质灾害隐患点影响范围内的房屋（间、平方米）、人数（户、人）、土地及其它设施，初步预测估算其可能造成的直接经济损失，同时在相关表格中填写主要实物指标调查内容。同时结合已造成的或可能造成的人员伤亡人数及房屋、财产等直接经济损失的大小综合评估地质灾害灾情或险情，地质灾害灾情或险情标准按附录A中的表A.1确定。

5.4.2.3  根据遥感影像判识或群众报灾、有关部门提供的信息，均应实地进行调查确认。

5.4.3  重点区段地质灾害隐患排查工作要求 

5.4.3.1  重点区段地质灾害排查由承担专业技术单位根据收集资料，结合行政主管部门意见，合理划定。

5.4.3.2  借助遥感影像实现地质灾害排查工作全覆盖。坚持逐村入户，要“沟到头、坡到顶”，逐山、逐沟、逐户排查是否存在灾害隐患，确保工作不留盲区，不留死角。

5.4.3.3  在利用已有地质灾害调查和研究成果基础上，结合相关部门、群众报灾线索确定重点区段排查对象。

5.4.4  专项地质灾害隐患排查工作要求 

5.4.4.1  专项地质灾害隐患排查要根据任务要求成立由各级政府、行业主管部门和专业技术单位组成的工作专班。

5.4.4.2  专项地质灾害隐患排查根据任务要求开展地质灾害测量，重点对排查区内存在威胁对象的高陡斜坡、人工边坡、采空区及沟谷洪流区等可能发生地质灾害隐患的地段进行排查。

5.5  排查工作方法

5.5.1  基本排查方法

5.5.1.1  地质灾害隐患点排查工作方法包括：资料收集、航拍、遥感解译和地面调查核实等。

5.5.1.2  宜采用资料收集和地面调查相结合的方法开展；一般地质灾害隐患点排查以资料收集、实地定期宏观巡视及技术支撑单位复核为主，重点地质灾害隐患点排查以资料收集和专业地面调查为主。

5.5.1.3  对重大地质灾害隐患可利用无人机航拍或高分辨卫星遥感影像进行综合调查。

5.5.1.4  对已实施的治理工程采用现场核查的方法，核查地表可见的工程类型、工程的完整性、工程变形情况、工程损毁情况、维修维护情况和稳定性。

5.5.1.5  重点区段和专项排查采用群众报灾和专业技术人员实地调查相结合的方法进行。向乡镇、村组下发排查统计表（附录B），上报存在的地质灾害隐患。专业技术人员对新增上报地质灾害隐患点按本技术要求进行现场实地调查确认，并填写相关表格（附录B）。

5.5.2  资料收集

5.5.2.1  充分收集地质灾害调（勘）查、监测和研究等相关资料。

5.5.2.2  收集地质灾害形成条件与诱发因素资料，包括气象、水文、地形地貌、地层与构造、地震、水文地质、工程地质等。

5.5.2.3  收集有关社会、经济资料，包括国民经济建设规划，生态环境建设规划，城镇、水利水电、交通、矿山等工农业建设工程分布状况和近期规划即将开展的工程活动相关资料。

5.5.2.4  收集各级政府和有关部门制定的地质灾害防治法规和规划，地质灾害防灾预案，地质灾害信息系统及数据库等相关减灾防治资料。

5.5.2.5  收集年度群众报灾数据、监测预警成果、遥感数据等其他资料。

5.5.3  地面宏观巡视

5.5.3.1  对一般隐患点排查由“四位一体”网格化管理体系中地质灾害隐患点网格专管员或监测责任人进行定期宏观巡视，并根据巡视成果填写镇村地质灾害隐患排查记录表（附录C.2）。

5.5.3.2  地面宏观巡视采用常规地质调查方法进行，调查的内容主要为地面开裂下沉、鼓胀、滑移坍塌等地面形变的位置、方向、规律、变形量及发生时间，建筑物及防治工程破坏情况等。调查范围以能综合反映地质灾害隐患点近期变形特点为准。

5.5.4  地面调查

5.5.4.1  充分利用已完成的高分辨率遥感、航拍影像或地质灾害调查基础图件，采用1:50 000或更高精度地形图作为野外调查工作手图。

5.5.4.2  根据本技术要求5.2.3所确认的重点地质灾害隐患排查点逐一进行现场调查，重点对其变形范围、危险区范围、威胁对象、稳定性预测等变化情况进行调查，重新评价其危险性与危害程度。

5.5.4.3  对于新增地质灾害隐患点按照1:2 000正测的要求进行实地调查，主要调查地质灾害的类型、规模、地质条件、诱发因素、稳定性、复活性及灾情、险情等方面内容。

5.5.5  遥感解译或无人机航拍

5.5.5.1  对存在较大安全隐患但人员实地调查困难的地质灾害隐患点，可采用无人机航拍或高分辨率遥感解译方法，初步掌握地质灾害隐患点的现状，并预测发展趋势。

5.5.5.2  针对突发性地质灾害，可采用无人机航拍或高分辨率遥感解译快速查明地质灾害发生情况和成灾情况。

5.6  地质灾害隐患点处置建议

5.6.1  对风险性高的地质灾害隐患点 

应及时报告当地政府及相关责任单位，同时以技术调查报告的形式及时上报县（市、区）自然资源管理部门，提出可行的应急处置方案，协助行政主管部门开展应急抢险工作。
5.6.2  对风险性中等的地质灾害隐患点 

对无重要保护对象或治理难且费用高的，可建议进行搬迁避让；对于虽无重要保护对象，但通过治理即可消除隐患的地质灾害隐患点，可建议实施工程治理措施；对于严重威胁重点区段和重要保护对象的地质灾害隐患点，可建议实施专业监测或工程治理措施。
6  地质灾害隐患点核查

6.1  核查工作内容

6.1.1  前期准备工作

地质灾害隐患点年度核查工作之前应编制年度核查工作方案，全面核查工作开展之前应编制全面核查工作设计，指导核查工作。全面核查工作设计参照附录D.1。

6.1.2  收集地质灾害隐患点相关资料

6.1.2.1  充分收集已开展专业调查地质灾害相关资料，包括地质灾害调查与区划（1:100 000）、详细调查（1:50 000）、重点流域地质灾害调查、重点集镇地质灾害调查、地质灾害隐患点核查报告等调查资料，地质灾害工程勘查、设计、施工、搬迁避让及监测预警资料、工程验收资料，各县（市、区）统计上报数据、应急调查、地质灾害防灾预案等资料。对上述资料进行综合分析、归纳整理，为现场核查提供参考。

6.1.2.2  收集有关社会、经济发展规划、生态环境保护规划资料。

6.1.2.3  收集遥感航拍数据、地质灾害信息系统及数据库资料等其他资料。

6.1.3  现场核查

实地核查已有地质灾害隐患点及其威胁对象的变化情况。重点核查已有地质灾害调查资料的准确性和完整性，核查综合治理工程效果，复核危险区范围、威胁对象、影响因素的变化情况，补充完善地质灾害调查资料。
根据新增上报的地质灾害隐患点，对新增上报地质灾害隐患点进行调查确认，补充完善地质灾害调查资料。
6.1.4  分析评价

在核查工作的基础上，对地质灾害隐患点进行再认识、再评价，提出防治建议。主要对地质灾害体新近的变形变化情况及趋势进行预测，进行稳定性、危险性、风险性评估，重新评估确定危险区范围及危害程度，并提出网格化管理建议。
6.1.5  更新完善数据库

对接湖北省地质灾害信息系统，结合调查过程中已有资料同步完善网格地质灾害信息数据库。参照《湖北省地质灾害隐患点管理办法》（附录F）对核查的地质灾害隐患点进行管理。
6.2  核查工作要求

6.2.1  工作底图要求

6.2.1.1  核查要求采用1:50 000地形图做工作地形底图，据己有资料将各类地质灾害点及地质界线透绘到地形底图上供野外调查期间使用，如工作区原有详查及核查成果图件，优先使用原有详查及核查成果图件。

6.2.1.2  工作草图上的各类调查点和地质界线，在野外应用铅笔绘制。

6.2.1.3  工作草图上调查点符号用县市详查规范规定的符号表示，当规模较大，应按比例尺圈定其边界，观测路线用虚线表示。

6.2.1.4  工作草图上调查点定位应遵循以下原则：

a)  滑坡：定在滑坡后缘中部。
b)  崩塌：定在崩塌变形危岩体后缘中部。
c)  泥石流：定在堆积区中部。
d)  地面塌陷：定在塌陷区中部。
6.2.2  现场核查要求

6.2.2.1  已采取防治措施的地质灾害点核查要求

a)  已实施工程治理的地质灾害点核查要求

根据收集的已有资料，填写治理工程基本情况（附表C.3），包括工程项目名称、资金来源、施工现状，主要工程措施等。对已实施的治理工程进行现场核查，核查地表可见的工程类型、工程的完整性、工程变形情况、工程损毁情况、维修维护情况和稳定性。

b)  已实施搬迁避让的地质灾害点核查

根据收集的已有资料，填写搬迁避让项目基本情况（附表C.3），包括项目名称、实施部门、实施现状、规划搬迁人数及完成情况等。对搬迁避让实施情况进行现场核查。调查已迁人数、未迁人数，未迁原因、监测预警情况等。现场核查过程中，查明灾害体目前变形情况及变形破坏特征，进行现场分析评价、判断其变形破坏动力因素、判断其稳定性，并进行预测评价。

c)  已实施监测预警的地质灾害点核查
根据收集的已有资料，填写监测预警项目基本情况（附表C.4），包括责任落实情况、实施时间、监测点建设情况、监测周期及信息报送等情况。对已实施的监测预警情况进行现场核查。现场调查监测点建点情况和损毁情况，边界桩、告示牌、监测记录等。对已实施的专业监测情况进行调查，现场调查专业监测点建点情况、损毁情况。现场核查过程中，重点查明灾害体的边界条件，目前变形情况及变形破坏特征，在监测数据的基础上进行现场分析评价、判断其稳定性。

6.2.2.2  未采取防治措施的地质灾害点核查

a)  核查已开展专业调查地质灾害调查资料的准确性和完整性。

b)  核查地质灾害体新近的变化情况及其演化趋势预测。

c)  核查危险区范围的变化情况及威胁对象变化情况。

d)  核查影响因素的变化情况（自然因素和人为因素）。

e)  按地质灾害分级管理原则，确定防灾责任人、监测责任人。

6.2.3  地质灾害核查信息处理

分析地质灾害体发生变化的原因，判断其稳定性及危害程度，评价已有防治措施及有效性，提出相应防治建议，对地质灾害隐患点基本情况产生变动的进行更新，对新增存在隐患的灾害体制作两表一牌，包括填报地质灾害隐患点基本情况表（附表C.1）、地质灾害隐患点防灾预案表（附表C.2），制作网格地质灾害隐患点警示牌（附录C.7），并录入电子表格。

对核查成果按地质灾害调查成果数字化要求入库。

6.3  不同灾种现场核查要求

6.3.1  滑坡灾害核查

6.3.1.1  已有滑坡灾害点核查

a)  核查滑坡的影响范围和威胁对象，包括危险区内人口的迁移和建筑工程等的增减，分析人类工程活动对滑坡的影响。

b)  重点核查滑坡灾害是否发生变化及其变化程度，包括滑坡体上地表裂缝、滑坡位移和建筑变形等宏观变形迹象。

c)  分析滑坡发生变化的原因，判断滑坡的稳定性、发展趋势及危害程度，更新数据库，提出滑坡防治建议。

6.3.1.2  新增滑坡灾害点调查

a)  调查范围应包括滑坡分布区及其可能造成危害影响的地区，调查内容主要包括滑坡成因调查和滑坡危害调查，按DZ/T 0261―2014要求填写调查表。

b)  对于滑坡区，应查明滑坡地理位置、地貌部位、斜坡形态、斜坡坡度、相对高度、坡体结构、植被等，了解滑坡区地层岩性、地质构造、水文和地震等基本环境地质条件。

c)  对于滑坡体，应查明滑坡的规模与形态特征、后（侧）壁和前缘等边界特征、裂缝和微地貌形态等表部特征、岩体结构和岩性组成等内部特征以及发生发展的变形活动特征等。

d)  对于滑坡成因，应通过自然因素、人为因素影响的比较和分析，初步查明导致滑坡发生或影响其稳定性的主要诱发因素。

e)  对于滑坡危害，调查访问滑坡发生发展历史、人员伤亡以及建（构）筑物、田地、工程、环境等破坏而导致的经济损失情况，目前的威胁对象，划定滑坡危险区。

f)  对滑坡的发育阶段、稳定状态和发展趋势进行初步评价和判断。

g)  根据滑坡体大小以及滑坡体滑动的距离初步划定滑坡危险区，个别情况下，危害范围还包括滑坡活动造成堰塞湖、溃坝等引起的灾害链的危害区。

6.3.2  崩塌灾害核查

6.3.2.1  已有崩塌灾害点核查

a)  包括危岩体和崩塌堆积体核查。

b)  访问崩塌近期发生的次数、发生时间、诱发因素、崩塌规模、崩落范围、灾情等，核查崩塌堆积体的厚度、形态、范围和体积等的变化情况。

c)  重点核查危岩体的变形变化情况，包括裂缝长度、宽度、深度以及临空面变化情况等。

d)  核查崩塌危险区内威胁对象的变化情况、人类工程活动情况及其对危岩体或崩积体稳定性的影响等，定性判断危岩体和崩塌堆积体的稳定性、发展趋势。

e)  分析判断危岩体或崩积体失稳后崩落的路径和距离，划定危险区。

f)  更新已有崩塌灾害资料信息，包括已有崩塌野外调查表和数据库，提出防治建议。

6.3.2.2  新增崩塌灾害点调查

a)  包括已发生崩塌点和未发生崩塌点调查。对已发生的崩塌点应对崩塌体和危岩同时开展调查，对未发生的崩塌点应对危岩体位置、形态、分布高程、规模、范围和稳定性调查，按DZ/T 0261―2014要求填写调查表。

b)  初步调查危岩体及周边的地质构造、地层岩性、地形地貌、斜坡结构类型和水文地质条件以及构造结构面、原生结构面和风化卸荷结构面的产状、形态、规模、性质、密度及其相互切割关系。

c)  访问并核实危岩体变形发育史，包括危岩体形成的时间、崩塌发生次数、发生时间、崩塌前兆特征、崩塌方向、崩塌运动距离、堆积场所，崩塌规模、变形、已经造成的损失。

d)  确定崩塌发生的影响因素，包括降雨、河流冲刷、地面及地下开挖、采掘等因素的强度、周期以及它们对危岩体变形破坏的影响。

e)  初步判断危岩体发生崩塌的可能性、规模及其运动的最大距离、路径和危害范围，应重视气垫效应和折射回弹效应的可能性及由此造成的特殊运动特征与危害。

f)  调查崩塌堆积体的分布范围、高程、形态、物质组成、分选情况、块度、结构、密实度和植被生长情况等， 分析崩塌堆积体可能失稳的因素，判断堆积体的稳定性和发展趋势。

g)  根据危岩崩落的距离和危岩带宽度初步划定崩塌隐患点的危险区，查明威胁对象，进行险情的分析和预测，提出专业监测、监测预警、搬迁避让或工程治理等方面的防治对策。

6.3.3  泥石流灾害核查

6.3.3.1  已有泥石流灾害点核查

a)  核查新近泥石流的发生情况，包括泥石流发生的次数及对应的时间、规模、危害和灾情等。

b)  核查泥石流危险区（包括流域内部和泥石流沟沟口）及危险区内威胁对象的变化情况。

c)  核查流域内人类工程活动（修路、采矿、水电建设等）及植被的变化情况（植被类型和覆盖率变化等），分析人类工程活动和植被变化等因素对泥石流的影响。

d)  核查流域内泥石流松散物源量的变化情况，包括流域内新增滑坡、崩塌和人工弃渣（建筑垃圾、生活垃圾等）等不良现象的发育数量、规模、稳定性及分布情况，估算泥石流的物源量，分析判断泥石流的发展趋势。

e)  核查泥石流沟沟床的堵塞程度，查明沟床严重堵塞段及堵塞体的类型和特征等。

f)  划定泥石流影响区和危险区，评估泥石流灾害的险情。

g)  更新已有泥石流灾害资料信息，包括已有泥石流野外调查表和数据库等，提出防治建议。

6.3.3.2  新增泥石流灾害点调查

a)  调查内容

包括流域调查、成因调查、特征调查和危害调查等，并按DZ/T 0261―2014要求填写泥石流野外调查表。

b)  调查范围

应包括沟谷至分水岭的全部地段和可能受泥石流影响的地段。

c)  泥石流沟流域调查

1)  调查形成区的地势、沟谷发育程度、冲沟切割深度和密度、植被覆盖情况、斜坡稳定性及水土流失情况等。

2)  调查流通区的长度、坡度、形态、跌水、急弯、卡口情况以及冲、淤和堵塞情况等，对泥石流沟堵塞程度进行评价。

3)  调查堆积区面积、形态、体积、叠置或切割情况，堆积物的物质组成和颗粒级配等，初步判断堆积扇的发展趋势等。

4)  确定泥石流沟流域在地质构造图上的位置，重点调查研究新构造对地形地貌、松散固体物质形成和分布的控制作用， 阐明与泥石流活动的关系， 分析研究地震可能对泥石流的触发作用。

5)  调查流域内的人类工程活动，主要调查人类工程活动所产生的固体废弃物（矿山尾矿、工程弃渣、弃土、垃圾）的堆放位置、堆放形式和体积规模等。

6)  调查流域内植被分布和土体利用情况，圈定流域内植被严重破坏区、陡坡耕地区等。

d)  泥石流成因调查

1)  基本查明泥石流的物源条件，包括物源来源、类型、分布、储量、特征和补给方式等。

2)  基本查明泥石流发生的地形地貌条件，包括流域面积、主沟长度、沟床比降、山坡坡度和流域形态等， 确定流域地貌发育演化历史及泥石流活动的发育阶段。

3)  调查泥石流形成的水动力条件，包括诱发泥石流的暴雨、冰雪融水、水体溃决（水库、冰湖、堰塞湖）等因素，调查流域内降水、山洪的变化特征，尤其是最大暴雨强度及年降水量、暴雨中心位置及山洪引发泥石流的地段。

e)  泥石流特征调查

1)  调查泥石流活动历史，包括历次泥石流发生的时间、规模，泥石流泥位标高，确定泥石流发生的规模和频率。

2)  调查泥石流的运动过程，测量了解泥石流的动力特征（流速、流量、超高、冲击力等），估算泥石流的一次最大堆积量。

3)  根据泥石流水源类型、地貌部位、流域形态、物质组成、固体物质提供方式、流体性质、发育阶段、暴发频率和堆积物体积等分类指标，按DZ/T 0261―2014要求对泥石流进行综合分类。

4)  采用泥石流沟严重程度量化表，对泥石流沟易发程度进行评判。

f)  泥石流危害调查

1)  调查了解历次泥石流残留在沟道中的各种痕迹，采用泥位调查法划定泥石流危险区。泥位调查法难以确定危险区范围时，可按设防的降雨频率雨量，计算泥石流流量和泥位线，并划定危险区范围。

2)  调查泥石流危害的对象、危害形式（淤埋和漫流、冲刷和磨蚀、撞击和爬高、堵塞或挤压河道）以及灾情。
6.3.4  地面塌陷核查

6.3.4.1  已有地面塌陷核查

a)  核查地面塌陷的变化情况，包括塌陷有无变深，塌陷坑壁有无坍塌现象发生，塌陷坑周围有无新的裂缝产生等。

b)  核查地面塌陷的影响范围和威胁对象，分析地面塌陷的发展趋势。

c)  更新完善地面塌陷调查资料，包括野外调查表和数据库等，提出防治对策建议。
6.3.4.2  新增地面塌陷调查

a)  调查对象包括岩溶地面塌陷和采空地面塌陷。

b)  针对岩溶区，应基本掌握核查工作区内岩溶发育、分布规律及岩溶水环境，基本查明岩溶塌陷的形态、分布、成因、土层厚度与下伏基岩岩溶特征等。重点调查岩溶塌陷易发地段，主要包括：

1)  浅部岩溶发育强烈，可溶岩顶面起伏较大，并有洞口或裂口，岩溶洞穴空间无充填或充填物少，且充填物为砂、碎石和亚粘土的地段；

2)  采、排地下水点附近和地下水位降落漏斗范围内（特别是地下水的主要补给方向上），以及地下水位变动明显的区域（浸没导致水位上升）；

3)  构造断裂带、背、向斜轴部、可溶岩与非可溶岩的接触部位；

4)  岩溶洼地、积水低地和池塘；

5)  第四纪土层为砂、轻亚粘土、亚粘土，且厚度小于10 m的地段。

c)  针对采空区，核查内容主要包括：

1)  采空区和巷道的具体位置、大小、埋藏深度、开采时间和回填塌落、充水等情况；

2)  矿层的分布、层数、厚度、深度、埋藏特征和开采层的岩性、结构等，矿层开采的深度、厚度、时间、方法、顶板支撑及采空区的塌落、密实程度、空隙和积水等；

3)  采空区附近抽、排水情况及对采空区稳定性的影响；

4)  地表变形特征和分布规律，包括地表陷坑、台阶、裂缝等的位置、形状、大小、深度、延伸方向及其与采空区、地质构造、开采边界、工作面推进方向等的关系；

5)  地表移动盆地的特征，划分中间区、内边缘和外边缘区，确定地表移动和变形的特征值；

6)  搜集建筑物变形及其处理措施等。

d)  按附录A标准确定地面塌陷的规模类型,查明塌陷对已有建筑物的破坏损失情况。

e)  圈定可能发生地面塌陷的区段，按照DZ/T 0284―2015要求填写地面塌陷调查表,提出防治建议。

7  资料整理和成果编制

7.1  资料整理

7.1.1  资料整理可分为原始地质资料整理和成果地质资料整理。

7.1.2  原始地质资料整理应在野外工作中和结束后进行，应全面整理各项野外实际资料，检查核实其完备程度与质量，整理誊清各类图表。

7.1.3  成果地质资料整理应在野外验收后进行，要求内容完备、综合性强，文、图、表齐全。

7.2  成果编制

7.2.1  地质灾害隐患点排查成果包括：排查相关记录表格（附录B）、排查成果总结。总结报告应反映排查前后地质灾害的动态变化，有无新增地质灾害隐患点，并提出相关防治对策建议。

7.2.2  地质灾害隐患点核查成果包括：核查成果报告、核查成果图件、数据库建设、各类核查表格（附录C）及相关附件。报告应充分利用已有资料，全面反映已有地质灾害调查成果和本次地质灾害核查取得的成果。

7.2.3  地质灾害隐患点核查成果报告应内容详实、论据充分、结论正确，报告重点应突出地质灾害隐患点的动态变化、险情、灾情变化情况及相关防治对策建议。

7.2.4  地质灾害核查报告编写提纲可参照附录E.2执行。

7.2.5  核查报告应提交地质灾害隐患点分布图，图件编制按附录E.3执行。

7.3  数据库建设

7.3.1  地质灾害数据库应充分利用已有数据库并结合地质灾害核查成果对其进行更新和完善。

7.3.2  核排查工作开展前，应在各县（市、区）自然资源部门收集本辖区网格化管理数据，主要包括单元（县（市、区）为单位）、区域（主要以乡镇为单位）、网格（主要以行政村为单位）、网格管理人员（责任人、管理员、协管员、专管员、监测人）等。其中网格数据主要有网格的级别、名称、中心坐标、简介等；网格管理人员数据主要有人员所属网格、岗位、姓名、电话、照片、工作单位、职务、工作职责等。

7.3.3  各野外核查组在野外或室内完成地质灾害隐患点的动态信息数据录入并汇交至湖北省地质环境信息平台。该类数据主要有地质灾害隐患点的地理位置、相关网格化管理人员、坐标、地理（地质）环境、危害（威胁）对象等表单数据及现场照片、撤离路线图、平剖面图等多媒体数据，其中地理位置、相关网格化管理人员应与网格化管理工作中的网格、人员信息保持一致，以便下一步网格化管理工作的开展。

7.3.4  各野外核查组在室内完成地质灾害隐患点上已开展过的防治工程、搬迁避让、监测预警、应急调查、汛期日报等相关数据的录入，并汇交至省级地质环境信息平台。

7.3.5  各核查项目组在项目完成后开展核查成果电子资料的汇交。主要内容有各县（市、区）核查成果报告及地质灾害分布图、调查卡片、地质灾害（原有点、新增点、隐患点）统计表、照片集等相应的文档数据和空间数据。

7.4  其它附件

7.4.1  主要包括各类表格，包括统计表、调查表、记录表等，按附录B～附录E执行。

7.4.2  地质灾害隐患点典型照片集，要求每一处地质灾害隐患点至少要有全貌、受威胁对象及潜在或相关变形迹象证明等典型照片各一张（并逐一附文字注释说明），缺一不可。

7.4.3  视频、遥感影像、其他调查手段获得的原始成果及分析报告等。

7.4.4  新增地质灾害隐患点应提交地质灾害隐患点基本情况表、地质灾害隐患点防灾预案表等。

7.4.5  还包含重大地质灾害事件报告，应急避险典型案例。

8  质量检查与成果验收

8.1  质量检查

8.1.1  对核排查原始资料或成果等进行不少于30%的随机抽样检査，对核排查资料检査存在疑问应进行现场检査。

8.1.2  各县（市、区）核查工作应检查工作部署、工程布置、工作质量和工作进度，是否按照设计书进行。

8.1.3  各县（市、区）核查工作应检查质量内控体制和质量检查记录，包括自检、互检、抽检等记录和小结。

8.1.4  核查项目验收时应完成设计规定的野外工作；原始资料齐全、准确；原始资料已经进行整理，并进行了质量检查和编目造册；进行了必要的综合整理，编写了项目野外工作总结，并提供各类原始记录本、表格、卡片、统计表等；实测的各类图件；质量检查记录；野外工作总结。

8.2  野外验收

技术要求只对核查成果提出验收要求。
8.2.1  核查工作承担单位提出野外现场验收申请

县（市、区）外业核查工作结束，核查原始资料整理完毕之后，应向本地区市（地、州）自然资源和规划局申请验收。提供所承担的县（市、区）地质灾害现场核查记录表、地质灾害点照片集、工作手图等资料。
8.2.2  现场验收

验收专家组进驻县（市、区），听取工作汇报，进行现场验收。在验收过程中，专家组应对所验收资料提出专家组意见。实施单位根据专家意见进行整改落实，并将整改说明及最终成果提交专家组审核。
8.3  成果验收

县（市、区）全部核查成果编制完成后，可向本地区行政主管部门申请成果验收。由行政主管部门组织专家，进行县（市、区）核查成果验收。验收内容包括:地质灾害隐患点核查成果报告、地质灾害分布图、调查汇总表、电子统计表、地质灾害网格化管理数据库。
8.4  资料归档

排查成果经质量检查后，及时提交相关资料并归档。
核查成果经验收后，按照要求提交相关资料并归档。

附  录  A
（资料性附录）
地质灾害分级、地质灾害规模划分标准、单体地质灾害（隐患）风险评估

表A.1   地质灾害分级

	灾情等级
	特别重大
	重大
	较大
	一般

	死亡（失踪）

人数n/人
	n≥30
	10≤n＜30
	3≤n＜10
	n＜3

	直接经济损失S/万元
	S≥1 000
	500≤S＜1 000
	100≤S＜500
	S＜100

	险情等级
	特别重大
	重大
	较大
	一般

	威胁人数n/人
	n≥500
	200≤n＜500
	50≤n＜200
	n＜50

	潜在经济损失S/万元
	S≥3 000
	1 000≤S＜3 000
	300≤S＜1 000
	S＜300

	社会影响程度
	特别严重
	严重
	较大
	一定

	社会影响
	造成铁路繁忙干线、国家高速公路网线路、民航和航道长时间中断，或特别严重威胁群众生命财产安全、有特别严重社会影响的地质灾害。

因地质灾害造成大江大河干流或支流被阻断，对群众生命财产安全造成特别重大影响。
	造成铁路繁忙干线、国家高速公路网线路、民航和航道较长时间中断，或严重威胁群众生命财产安全、有严重社会影响的地质灾害。

因地质灾害造成大江大河支流被阻断，对群众生命财产安全造成重大影响。
	造成铁路繁忙干线、国家高速公路网线路、民航和航道短时中断，或较严重威胁群众生命财产安全、有较大社会影响的地质灾害。
	造成交通运输中断，或威胁群众生命财产安全、有一定社会影响的地质灾害。


表A.2   崩塌、滑坡、泥石流规模级别划分标准

	级  别
	崩塌体积V

104 m3
	滑坡体积V

104 m3
	泥石流体积V

104 m3

	特大型
	V≥100
	1 000≤V＜10 000
	V≥50

	大型
	10≤V＜100
	100≤V＜1 000
	10≤V＜50

	中型
	1≤V＜10
	10≤V＜100
	1≤V＜10

	小型
	V＜1
	V＜10
	V＜1


表A.3  地面塌陷规模类型划分标准

	类型
	塌陷坑直径D

m
	塌陷变形面积S

km2

	巨型
	D≥50
	S≥20

	大型
	50＞D≥30
	20＞S≥10

	中型
	30＞D≥10
	10＞S≥1

	小型
	D＜10
	S＜1


表A.4  单体地质灾害（隐患）风险评估（半定性半定量打分表）

统一编号：                      图幅名称：                             图幅编号： 
	野外编号
	
	地理

位置
	省         县（市、区）       乡       村      组

	灾害名称
	
	
	经度：     °     ′     ″    纬度：     °     ′     ″

	危险性（最高得分为200分）                    得分：      分，为    级 

（由单体灾害隐患点得分或单体灾害点得分加诱发因素得分获得） 

	要素
	亚要素
	权

重
	内容与分值（最高得分150）
	分

值 

	失稳

证据
	历史数据
	1.5
	经常发生（10）  有一些发生（6）  有发生（3）  很少发生（1）  无发生（0） 
	  

	
	变形迹象
	2.0
	迹象明显（10）  迹象较明显（6）  有迹象（3）  迹象不明显（1）  无迹象（0） 
	  

	斜坡

形态
	坡形
	0.5
	凸型（10）   阶梯型（7）   直线型（5）   凹型（2） 
	  

	
	坡高
	0.8
	h≥50 m（10）   50＞h≥30 m（7）   30＞h≥10 m（4）   10 m＞h（1） 
	  

	
	坡度
	0.4
	θ≥50°（10）    50°＞θ≥35°（7）    35°＞θ≥20°（4）    20°＞θ（1） 
	  

	斜坡

结构

特征
	斜坡结构
	1.5
	含软弱夹层结构（10）  基覆接触界面（8）  块裂结构（6）  顺向坡―飘倾（8）
逆向坡（3）  斜向坡（1） 
	   

	
	岩体结构
	0.5
	块状结构（1）  层状结构（2）  碎裂结构（5）  散体结构（10） 
	  

	
	土体结构
	0.6
	层状结构（1）  均质结构（3）  无序状结构（6）  夹软层层状结构（10）     
	  

	地质

构造
	构造背景
	0.3
	活动性强（10）  活动性较强（6）  活动性中等（3）  活动性弱（1） 
	  

	
	构造影响程度
	0.6
	影响程度大（10）  影响程度较大（6）  影响程度中等（3）  影响程度弱（1） 
	  

	
	活动断裂距离

（s）
	1.0
	断裂穿过（10） s＜200 m（8） 200 m＜s＜500 m（6） 500 m＜s＜1 000 m（3）
s＞1 000 m（1） 
	  

	水的

作用
	地表水
	1.0
	水位变动带（10）   侧蚀强烈（8）   侧蚀一般（5）   无侧蚀（0） 
	  

	
	地下水
	0.6
	裂隙孔隙上层滞水（10） 裂隙孔隙潜水（5） 其它水文地质结构类型（3） 
	  

	人类工程活动（现状及

历史）
	切坡、坡脚开挖等
	1.0
	H≥100 m（10）   100＞H≥50 m（7）   50＞H≥10 m（4）   10 m＞H（1） 
	  

	
	加载、爆破、采掘活动强度
	0.8
	极高（10）    高（6）    一般（3）    无（0） 
	  

	
	水事活动
	0.7
	坡面农田漫灌（10）  生活用水排放（7）  沟渠渗漏（3）
	  

	其他
	天然植被
	0.2
	无植被（10）  覆盖度差（7）  覆盖度中等（5）  覆盖度好（1） 
	  

	
	临近灾害体的触发影响
	1.0
	很可能（10）  可能（7）  不一定（4）  很少（2）  几乎不可能（1） 
	  

	单体灾害隐患点得分：以上各项之和，得分：    分；    隐患点    等级。 
	 

	灾害

强度
	灾害规模
	5.0
	巨型（10）  特大型（7）  大型（5）  中型（3）  小型（1） 
	 

	
	运动速度
	4.0
	高速（10）  快速（7）  中等（5）  慢速（3）  极慢速（1） 
	 

	
	运动形式
	3.0
	滑移（10） 流动（7） 旋转（5） 弯折倾倒（3） 侧向扩展及变形（1） 复合（7） 
	 

	
	扩展方式
	2.0
	扩大型（10）向后（上）扩展（7）向前（下）推移（5）缩减型（3）约束型（1） 
	 

	
	岩土类型
	1.0
	岩质（10）  碎屑（7）  土质（1） 
	 

	单体灾害得分：以上各项之和，得分：    分；   滑坡点    等级。 
	 


表A.4（续）
	要素
	亚要素
	权

重
	内容与分值（最高得分150）
	分

值 

	灾害

诱发

条件
	地震动峰值加速度
	1.5
	≥0.30 g（10）   0.20 g（7）   0.15 g（5）   0.10 g（3）
≤0.05 g（1）（50年超越概率10%） 
	 

	
	降雨
	2.0
	百年一遇（10） 50年一遇（7） 20年一遇（5） 10年一遇（3） 正常降雨（1） 
	 

	
	工程活动
	1.5
	不合理切坡（10）  不合理堆载（7）  非正常水事活动（5）  爆破振动（3）

其他（1） 
	 

	诱发因素强度得分：以上各项之和，得分：    分。 

	危害性得分（最高得分150分）       得分：      分，       为      级。 

	人口
	居住
	2.5
	1-10人（1） 11-30人（3） 31-100人（5） 101-1000人（7） ＞1000人（10） 
	  

	
	办公生产
	1.6
	1-10人（1）  11-30人（3）  31-100人（5）  101-1000人（7）

＞1000人（10） 
	  

	交通
	行人流量
	1.0
	＜1人/分钟（1） 2-5人/分钟（4） 6-10人/分钟（7） ＞10人/分钟（10） 
	  

	
	行车流量
	1.2
	＜1辆/分钟（1） 2-5辆/分钟（4） 6-10辆/分钟（7） ＞10辆/分钟（10） 
	  

	建筑
	高层建筑
	2.0
	1-2栋（1）  3-5栋（4）  6-10栋（7）  ＞10栋（10） 
	  

	
	多层建筑
	1.0
	1-2栋（1）  3-5栋（4）  6-10栋（7）  ＞10栋（10） 
	  

	
	普通民房
	0.3
	1-10间（1） 11-20间（2） 21-50间（4） 51-100间（7） ＞100间（10）  
	  

	
	工厂厂房
	0.5
	1-10间（1） 11-20间（2） 21-50间（4） 51-100间（7） ＞100间（10）  
	  

	生命线
	高速公路
	1.5
	0-20 m（1） 20-50 m（2） 50-100 m（4） 100-500 m（7） ＞500 m（10） 
	  

	
	等级公路
	0.6
	0-20 m（1） 20-50 m（2） 50-100 m（4） 100-500 m（7） ＞500 m （10） 
	  

	
	铁路
	1.5
	0-20 m（1） 20-50 m（2） 50-100 m（4） 100-500 m（7） ＞500 m （10） 
	  

	
	管线
	0.6
	0-20 m（1）  20-50 m（2）  50-100 m（4）  100-500 m（7）  ＞500 m （10） 
	  

	
	输电线
	0.1
	0-0.5 km（1） 0.5-1 km（2） 1-1.5 km（4） 1.5-2 km（7） ＞2 km（10） 
	  

	
	输电设施
	0.2
	变电站（10）  电线杆≥10根（7）  10根＞电线杆≥5（5）  5根＞电线杆（3）
	

	其他
	农田
	0.2
	0-250 m2（1） 250-500 m2（2） 500-1 000 m2（4） 1 000-2 000 m2（7）

＞2 000 m2（10）
	

	
	
	0.2
	（请自行补充） 
	

	判定方法 ：1.根据区域已有地质灾害点和地质灾害隐患的综合得分排序；2. 构建危险性和危害矩阵，将得分3等分，按照3个风险级别划分风险等级（H级：风险高；M级：风险中等；L级：风险低。）；3. 针对已确定的重大以上灾害点或隐患点，危险性和危害性判别应充分考虑不同诱发条件，给定风险等级。

风险等级

低危险

（    分）

中危险

（    分）

高危险

（    分）

低危害（     分）

L级

L级

M级

中危害（     分）

M级

M级

H级

高危害（     分）

M级

H级

H级




记    录：             校    核：             项目负责：                     填表日期：                
附  录  B
（规范性目录）
地质灾害隐患点排查用表

附录B.1  ××市（州）××县（市、区）地质灾害隐患排查成果统计表

	序号
	原

编

号
	统一

编

号
	地质灾害名称
	灾害类型
	经纬度位置
	行政位置
	规模
	灾情
	主要诱发因素
	发生时间
	稳定性评判
	危害性
	处置建议
	防灾责任单位
	排查日期
	是否新增点（变形是、否、加剧）

	
	
	
	
	
	经度
	纬度
	乡镇
	村
	组
	面积

104 m2
	体积

104 m3
	规模分级
	死亡人数
	受伤人数
	财产损失万元
	
	
	现状
	趋势
	类型
	威胁人口
	威胁户数
	威胁房屋

间
	威胁资产万元
	险情分级
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排查单位：
	
	
	
	
	
	    填表人：
	
	
	
	审核人：
	                 
	
	排查项目负责人：


附录B.2          镇       村地质灾害隐患点排查记录表

第        页共        页
	序号
	灾害体名称
	地     点
	变形发展变化情况
	威胁对象变化情况
	威胁范围变化情况
	防治措施

情况
	排查

日期
	排查人

（签名）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	


排查单位：                   村级排查负责人：                     乡镇自然资源所负责人：                乡镇地质灾害防治负责人：
注1：本表由乡（镇）、村地质灾害隐患点网格专管员或监测责任人根据现场实地巡排查成果填写；

注2：本表排查的地质灾害隐患点为一般地质灾害隐患排查点，排查灾害体清单由专业技术单位根据设计书提供。

附录B.3  重点地质灾害隐患点排查表

排查单位：
	隐患点基本情况
	灾害名称
	
	地点
	          县（市、区）         镇（乡）
          村        组

	
	编号
	
	
	

	
	地理坐标
	经度：    °    ′     ″
纬度：    °    ′     ″
	斜坡性质
	□岩质    □土质    □岩土混合质
	规模
	

	
	已造成危害
	死亡人数（人）
	损坏房屋
	毁路（m）
	毁渠（m）
	其它危害
	直接损失（万元）
	间接损失（万元）

	
	
	
	  户  间
	
	
	
	
	

	
	潜在危险
	受威胁户数及人数
	
	威胁资产（万元）
	

	
	
	其它威胁对象
	
	
	

	
	现有防治
措施
	□搬迁避让 □警示标志 □监测预警  □裂缝填埋  □地表排水 □地下排水 □支挡 □锚固  □坡形改造 □坡面防护 □反压坡脚 □灌浆 □植树种草 □尚未落实

	
	现有措施防治成效
	

	
	监测方法
	□定期目视检查      □安装简易监测设施      □专业监测

	
	监测员
	
	电话
	

	
	网格管理员
	
	职务
	
	电话
	

	
	网格专管员
	
	职务
	
	电话
	

	
	网格协管员
	
	职务
	
	电话
	

	
	网格责任人
	
	职务
	
	电话
	

	排查
情况
	排查时间
	
	在场
人员
	

	
	隐患点主要特征描述
	（形态特征、变形活动历史、诱发因素）

	
	近期活动情况
	
	主要活动迹象
	□裂缝 □变形 □位移 □落石

	
	现状稳定性
	
	预测稳定性
	
	初始变形时间
	

	
	威胁范围变化情况
	

	
	威胁对象及资产变化情况
	

	
	应急避险落实情况
	□两表一牌  □预警信号  □撤离路线  □撤离地点  □疏散命令发布人  □监测记录

	
	存在的问题及建议意见
	


附录B.3（续）

灾害编号：              地理位置：湖北省       县（市、区）          乡（镇）       村     组
	全景照片：

	平面图：

	剖面图：


排查负责人：              填表人：            审核人：                 填表日期：                 
排查单位：
注：对排查中地质灾害隐患点发生明显变化的点，如形态、规模、范围、险情、稳定性等发生明显变化的应绘制平剖面示意图并填写相应调查表格。

附录B.4  ××县（市、区）重点区段新增地质灾害隐患排查统计表

上报单位（章）：
	序号
	地理位置
	灾害类型
	变形情况
	灾情损失情况
	发生

时间
	威胁对象
	报灾人及

联系电话

	
	镇（乡）
	村
	组
	地名
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                   村级地质灾害防治负责人：                   乡镇自然资源所负责人：                                   填表日期：               

注1：在工作设计书确定的重点区段内以村为单位进行上报。

注2：本表由行政村或乡镇自然资源所填写上报。

附表B.5  专项地质灾害排查表

项目名称：                                                              编号：
	灾害点名称
	
	地 理 位 置
	湖北省      县（市）       乡      村      组

	
	
	
	经度：
	    °  ′    ″   
	标高
（m）
	坡顶
	

	威胁
人数
	
	
	纬度：
	°  ′    ″
	
	坡底
	

	斜坡基本特征（坡向一致的为一处边坡，有几处边坡可分开填写）
	边坡（Ⅰ）外形
特征
	坡向（°）
	坡高（°）
	坡度（°）
	宽度（m）
	防治工程

	
	
	
	
	
	
	工程类别
	施工规范
	运行状态

	
	
	斜坡类型
	□自然边坡□人工边坡
□土质斜坡□岩质斜坡□混合型斜坡
	挡土墙
	□是  □否
	□良好 □一般 □较差

	
	
	
	
	排水沟
	□是  □否
	□良好 □一般 □较差

	
	
	斜坡结构
	□平缓层状斜坡□顺向斜坡□斜向斜坡□横向斜坡□反向斜坡□特殊结构斜坡
	抗滑桩
	□是  □否
	□良好 □一般 □较差

	
	
	
	
	其他________
	□是  □否
	□良好 □一般 □较差

	
	边坡（Ⅱ）外形
特征
	坡向（°）
	坡高（°）
	坡度（°）
	长度（m）
	防治工程

	
	
	
	
	
	
	工程类别
	施工规范
	运行状态

	
	
	斜坡类型
	□自然边坡□人工边坡
□土质斜坡□岩质斜坡□混合型斜坡
	挡土墙
	□是  □否
	□良好 □一般 □较差

	
	
	斜坡结构
	□平缓层状斜坡□顺向斜坡□斜向斜坡□横向斜坡□反向斜坡□特殊结构斜坡
	排水沟
	□是  □否
	□良好 □一般 □较差

	
	
	
	
	抗滑桩
	□是  □否
	□良好 □一般 □较差

	
	
	
	
	其他
________
	□是  □否
	□良好 □一般 □较差

	
	边坡（Ⅲ）外形
特征
	坡向（°）
	坡高（°）
	坡度（°）
	长度（m）
	防治工程

	
	
	
	
	
	
	工程类别
	施工规范
	运行状态

	
	
	斜坡类型
	□自然边坡□人工边坡
□土质斜坡□岩质斜坡□混合型斜坡
	挡土墙
	□是  □否
	□良好 □一般 □较差

	
	
	斜坡结构
	□平缓层状斜坡□顺向斜坡□斜向斜坡□横向斜坡□反向斜坡□特殊结构斜坡
	排水沟
	□是  □否
	□良好 □一般 □较差

	
	
	
	
	抗滑桩
	□是  □否
	□良好 □一般 □较差

	
	
	
	
	其他________
	□是  □否
	□良好 □一般 □较差

	地质灾害评估情况
	（是否完成地质灾害危险性评估，若没有填写“无”，已完成地质灾害危险性评估，填写地质灾害危险性大小，建设用地适宜性、建议的防治措施等）


	防治工程情况
	（具体说明各类防治工程数量、实施年限、实施效果、实施单位、工程投资等、说明监测预警工程实施情况）



附表B.5（续）

	稳定性分析
	诱    发

因    素
	□降雨  □地震  □人工加载  □开挖坡脚  □坡脚冲刷  □坡脚浸润  □坡体切割

□风化  □卸荷  □动水压力  □爆破振动  其他       

	
	目前稳

定状况
	□稳定    □基本稳定    □不稳定
	发展趋

势分析
	□稳定    □基本稳定    □不稳定

	斜

坡

危

害
	诱发灾害
	灾害类型
	□崩塌    □滑坡    □泥石流    □地面塌陷    其他        

	
	潜在危害
	威胁房屋
	户   间

        m2
	威胁人口
	人
	威胁资产（万元）
	

	
	
	危害对象及范围
	（地质灾害发生后威胁范围内的建筑、基础设施、通讯设施、农田水利等对象）

	地质灾害隐患点情况
	斜坡相

对位置 
	灾害点名称 
	灾害点野外编号 
	灾害点变形情况 
	灾害点稳定性

	
	
	
	
	
	

	危险性分析
	结论
	说明

	
	□地形平坦，无地质灾害隐患
	（说明结论的依据，包括边坡坡高、坡度、岩土体、有无人工切坡等分布特征、地质灾害隐患点分布特征、防治工程有效性等）

	
	□自然边坡或人工边坡，稳定性好或已实施有效防治措施
	

	
	□人工边坡未支护或支护工程不符合设计规范
	

	
	□已有地质灾害隐患点未采取有效防治措施
	

	示

意

图
	平面图



	
	剖面图



	照片

编号
	（照片至少5张，一张全貌照片、2张典型坡面照片、2张变形照片）


调查负责人：            填表人：            审核人：                      填表日期：
调查单位：
附  表  C
（规范性目录）
地质灾害隐患点核查用表  

附表C.1  XX县XX村网格XX地质灾害隐患点基本情况表

	名称
	
	地理
位置
	省     市    县（市、区）     乡      村

	隐患点类型
	
	
	坐标
	X：              Y：

	网格编号
	
	
	
	经度：           纬度：

	数据库编号
	
	规模及规模等级
	

	隐患点编号
	
	管理层级
	

	威胁人口（人）
	
	威胁财产（万元）
	
	险情等级
	
	曾经发生灾害时间
	年  月  日

	地质环境
条件
	

	变形特征及活动历史
	

	稳定性分析
	

	引发因素
	

	潜在危害
	

	临灾状态
预测
	
	监测方法
	

	网格管理人员及联系方式

	网格管理人员类型
	姓名
	职务/职称
	手机号码

	网格责任人
	
	
	

	网格管理员
	
	
	

	网格专管员
	
	
	

	网格协管员
	
	
	


填表人：                     审核人：                       填表日期：                

附表C.2  XX县XX村网格XX地质灾害隐患点防灾预案表

	名称
	
	地理位置
	省    县（市、区）    乡    村

	隐患点编号
	
	
	坐标
	X：              Y：

	网格编号
	
	
	
	经度：           纬度：

	隐患点类型
	
	规模及规模等级
	

	威胁人口（人）
	
	威胁财产（万元）
	
	险情等级
	
	曾经发生灾害时间
	年 月 日

	地质环

境条件
	

	变形特征及活动历史
	

	稳定性分析
	

	引发因素
	

	潜在危害
	

	临灾状态预测
	
	监测

方法
	
	监测周期
	

	监测责任人
	
	电话
	
	群测群

防人员
	
	电话
	

	报警方法
	
	报警

信号
	
	报警人
	
	电话
	

	预定避灾地点
	
	人员

撤离

路线
	

	防治建议
	

	附图：

（地质灾害隐患点平面图、剖面图及人员撤离路线图）




附表C.3  地质灾害综合治理工程调查表

项目名称：              图幅名：                    图幅编号：
	灾害名称
	
	地理位置
	      省         县（市）       乡         村         组

	统一编号
	
	
	坐标
	经度： 

	
	
	
	
	纬度： 

	治理

工程

基本

情况
	项目名称
	
	施工现状
	竣工时间
	

	
	资金来源
	
	
	正在施工
	

	
	主要工程措施
	抗滑桩（根）
	
	锚索 （根）
	

	
	
	挡土墙（m）
	
	锚杆（根）
	

	
	
	浆（干）砌护坡（m2）
	
	削方（m3）
	

	
	
	格构护坡（m2）
	
	压脚（m3）
	

	
	
	锚喷护坡（m2）
	
	抛石（m3）
	

	
	
	排水沟（m）
	
	其它
	

	
	工程效果
	良好
	较好
	一般
	损毁

	
	治理工程变形、损毁情况
	变形部位
	变形程度
	变形原因
	变形趋势

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	处置建议
	

	搬迁避让基本情况
	项目名称
	
	实施现状
	完成时间
	

	
	实施部门
	
	
	正在实施
	

	
	规划搬迁人数
	已搬迁人数
	未搬迁人数
	原因分析

	
	
	
	
	

	
	灾害体
现状特征
	变形部位
	变形程度
	变形原因
	变形趋势

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	处置建议
	


附表C.3（续）

	监测预警基本情况
	责任落实情况
	责任人：
	电话：
	实施时间
	起始时间
	

	
	
	监测人：
	电话：
	
	已运行时间
	

	
	监测点建设情况
	地面裂缝监测点（个）
	
	边界桩
	

	
	
	建筑物裂缝监测点（个）
	
	告示牌
	

	
	
	井泉堰塘水位监测点（个）
	
	其它
	

	
	监测点变形、损毁情况
	变形部位
	变形数据（mm）
	变形原因
	变形趋势

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	监测周期
	
	监测信息报送及

预警情况
	预警

次数
	

	
	处置建议
	

	专业监测基本情况
	责任落实情况
	责任人：
	电话：
	实施时间
	起始时间
	

	
	
	监测人：
	电话：
	
	已运行时间
	

	
	监测点建设情况
	GPS监测点（个）
	
	推力监测孔（个）
	

	
	
	钻孔倾斜仪监测孔（个）
	
	
	

	
	
	地下水监测孔（个）
	
	
	

	
	监测点变形、损毁情况
	变形部位
	变形数据（mm）
	变形原因
	变形趋势

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	监测周期
	
	监测信息报送及

预警情况
	预警

次数
	

	
	处置建议
	


填表人：                     审核人：                       填表日期：                

附表C.4  ××县（市、区）已开展专业调查地质灾害点统计表
	序号
	野外编号
	名称
	位置
	坐标
	灾害
类型
	灾害体基本特征
	灾害体危害特征
	防治建议

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	滑、崩方向
	是否涉水
	面积
104 m2
	体积
104 m3
	规模
分级
	现  状 稳定性
	潜  在 稳定性
	死亡人数
	经济损失      万元
	威胁
户数
	威胁
人口
	威胁资产
万元
	险情
分级
	防治措施建议
	管理层级

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表C.5  ××县（市、区）新增上报地质灾害点统计表

	序号
	野外编号
	名称
	位置
	坐标
	灾害
类型
	灾害体基本特征
	灾害体危害特征
	防治建议

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	滑、崩方向
	是否涉水
	面积
104 m2
	体积
104 m3
	规模
分级
	现  状 稳定性
	潜  在 稳定性
	死亡人数
	经济损失      万元
	威胁
户数
	威胁
人口
	威胁资产
万元
	险情
分级
	防治措施建议
	管理层级

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表C.6  ××县（市、区）地质灾害隐患点统计表
	序号
	野外编号
	名称
	位置
	坐标
	灾害
类型
	灾害体基本特征
	灾害体危害特征
	防治建议

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	滑、崩方向
	是否涉水
	面积
104 m2
	体积
104 m3
	规模
分级
	现  状 稳定性
	潜  在 稳定性
	死亡人数
	经济损失      万元
	威胁
户数
	威胁
人口
	威胁资产
万元
	险情
分级
	防治措施建议
	管理层级

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附录C.7  地质灾害隐患点警示牌制作说明

C.7.1  警示牌规定

1)  制作规格：警示牌大小为1.3 m×0.9 m。
2)  颜色背景：警示牌背景颜色统一使用蓝色，隐患点防灾预案平面图选用白色做为底图，图中重点标注及标注内容选用红色，警示牌文字描述选用白色。
3)  排版、布局：由于各警示牌文字描述多少、图面大小不同，因此图与文字描述内容可根据实际情况进行调整，排版布局。
C.7.2  警示牌内容

隐患点警示牌牌面内容主要由隐患点照片、隐患点防灾预案平面图、隐患点基本情况、隐患点网格化管理责任人四部分组成。
隐患点防灾预案平面图：直接使用地质灾害防灾预案表中隐患点地质灾害防灾预案图。
隐患点基本情况：对隐患点基本情况进行文字描述，文字描述主要内容包括：隐患点名称、规模、危险区范围、威胁对象、威胁资产。
隐患点网格化管理责任人：需提供网格成员（网格责任人、网格管理员、网格协管员、网格专管员）、姓名、联系电话等信息。
隐患点照片：隐患点需要提供全景照片、典型变形特征照片、隐患点危害对象全景照片，具体要求说明如下。
1)  全景照片
标注内容：需用红色醒目线和文字标注出隐患点的形态。
照片备注：提供照片拍摄时间、拍摄地点、拍摄镜向。
文字描述：描述内容包括隐患点位置、坐标、高程、基本情况、威胁对象、稳定性等。
格式像素：需要提供的格式为JPG，拍摄像素不低于800万。
特殊情况说明：若无拍摄全景条件，可使用卫星遥感影像替代。遥感影像精度要求不低于0.5 m，图片范围不超过隐患点周边500 m。
2)  典型变形特征照片
标注内容：需用红色醒目线和文字标注出重要变形特征及拍摄设置参照比例标识（如地质锤、签字笔、罗盘等）。
照片备注：提供照片拍摄时间、拍摄地点、拍摄镜向。
文字描述：描述内容包括变形特征位置、基本情况、其它重要信息描述。
格式像素：需要提供的格式为JPG，拍摄像素不低于800万。
3)  危害对象全景照片
标注内容：需用红色醒目线和文字标注出危险区范围、重点危害对象。
照片备注：提供照片拍摄时间、拍摄地点、拍摄镜向。
文字描述：描述内容包括危险区的位置、范围、居民人数、重大交通、电力、水利、管道设施等。
格式像素：需要提供的格式为JPG，拍摄像素不低于800万。
附  录  D
（资料性目录）
地质灾害隐患点核查工作设计提纲

D.1  《××市××县（市、区）地质灾害隐患点核查工作设计》

第一章  前言
目标任务、总工作量、工作起止时间。

第二章  以往的工作评述

以往工作程度、存在的主要问题。

第三章  区域地质环境概况

自然地理与社会经济、地质灾害发育现状。

第四章  技术路线和工作方法

技术路线、工作方法。

第五章  重点地段核查范围

由承担单位根据收集资料，结合行政主管部门意见，合理划定。
第六章  工作部署

工作部署原则、总体工作部署。

第七章  工作量

为完成目标任务设计的实物工作量。

第八章  预期成果

第九章  组织机构及人员安排

组织机构、人员安排。

第十章  经费预算

预算编制说明、经费预算表。

第十一章  质量保障与安全措施

参照的技术标准、质量保障、安全措施。

附  录  E
（资料性目录）
核查成果清单、核查成果报告编写提纲与图件编制要求

E.1  县（市、区）级地质灾害隐患点核查成果清单

E.1.1  县（市、区）级地质灾害隐患点核查成果报告

按行政区划提交《××市××县（市、区）××年度地质灾害隐患点核查报告》。
附件：1、地质灾害点统计表（原有点、新增点、隐患点）。
2、单点应提交的成果
（1）网格地质灾害隐患点基本情况表；
（2）网格地质灾害隐患点防灾预案表；
（3）地质灾害综合治理工程调查表；
（4）崩塌调查表；
（5）滑坡调查表；
（6）泥石流调查表；
（7）地面塌陷调查表。
地质灾害隐患点需编制“网格地质灾害隐患点警示牌”内容（具体要求见附录B.7）。
E.1.2  提交图件

提交《××市××县（市、区）地质灾害隐患点分布图》
E.1.3  县（市、区）调查表汇编

（1）地质灾害综合治理工程调查表汇编；
（2）网格地质灾害隐患点基本情况表汇编；
（3）网格地质灾害隐患点防灾预案表汇编；
（4）地质灾害野外调查表（崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷）汇编。
E.1.4  电子统计表

（1）××县（市、区）已开展专业调查地质灾害点统计表；
（2）××县（市、区）新增上报地质灾害点统计表；
（3）××县（市、区）核查新发现地质灾害点统计表；
（4）××县（市、区）地质灾害隐患点统计表；
（5）地质灾害综合治理工程调查统计表；
（6）网格地质灾害隐患点基本情况统计表；
（7）网格地质灾害隐患点防灾预案统计表（详见附录C）。
E.1.5  照片集

与上述调查表汇编配套，按规定提交相应的照片集。
E.1.6  地质灾害网格化管理数据库

按照核查结果，提交××县（市、区）地质灾害网格化管理数据库。
E.1.7  成果提交形式及要求

E.1.7.1  成果介质要求

提交电子文档（光盘介质）和纸质文档。
E.1.7.2  文件格式要求

（1）照片采用jpg格式，文件名为照片编号和名称、镜向；
（2）文档利用Word办公软件的doc格式，文件名为文档标题名称；
（3）表格采用Execl办公软件的xls格式，文件名为表格编号和名称；
（4）图形必须为数字化图形，采用GIS（ARCGIS、MAPGIS）或CAD格式。并要求每个图形另存一个JPG格式的文件，文件名为图形编号和名称。
E.2  《××市××县（市、区）地质灾害隐患点核查成果报告》

第一章  序言
目的任务；经济与社会发展概况；主要环境地质问题；地质灾害调查、研究与防治概况。

第二章  本年度工作情况

排查方法、工作过程、完成的工作量。

第三章  地质环境条件

在资料收集分析基础上，简单论述地形地貌、地层岩性、地质构造、气象与水文地质特征以及植被特征等地质环境条件，应加强对人类工程经济活动及其与地质灾害发生发展之间的响应关系的分析和论述。

第四章  地质灾害形成条件与发育特征

地质灾害类型、规模、数量、灾情、险情等方面核查前后的变化对照与分析；地质灾害发育分布特征；地质灾害形成条件、影响因素与成灾机理；地质灾害稳定性评价与趋势预测；重点地质灾害分析、评价与防治。

第五章  典型地质灾害隐患点专述

典型地质灾害地质背景条件、灾害特征、诱发因素、稳定性及发展趋势、灾情和险情评估、防治措施建议等。

第六章  地质灾害防治对策

地质灾害防治区划；地质灾害防治重点；地质灾害防治对策建议。

第七章  结论与建议

地质灾害核查工作取得的主要成果，所做工作在防灾减灾方面的应用建议与成效分析，地质灾害核查工作存在的问题与不足、下一步工作建议等。

E.3  报告附图  《××市××县（市、区）地质灾害隐患点分布图》

比例尺：以1:50 000地形地质图或遥感影像为底图，出图比例尺根据行政区面积可采用1:50 000～1:100 000比例尺。

地质灾害分布图是以核查工作区行政区划及地质灾害形成发育的地质环境条件为背景，主要反映地质灾害隐患点的地理位置、类型、规模、稳定性或易发性。图面内容主要包括：

第一层次：主要表示简化地理、行政区划要素与地质灾害相关的地质环境要素。

第二层次：各类地质灾害的位置、类型、成因、规模、稳定性与危险性等。地质灾害用规定符号表示，规模按大小要求表示，规模大者应以实际边界表示，稳定性或危险性用颜色表示。核查后新增地质灾害通过不同编号予以区分（新增地质灾害编号前加入“×―”）。

图面中应配置必要的镶图与说明表。 镶图用于地质环境条件或地质灾害成因、引发因素的说明，如降水量等值线图、工程地质简图和地震烈度分区图等；说明表主要反映重要地质灾害隐患点的编号、地理位置、类型、规模、稳定性和危害性预测等。
附  录  F
（规范性附录）
湖北省地质灾害隐患点管理办法

第一章  总则
第一条  为加强地质灾害隐患点管理，有效防范地质灾害，根据《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》及湖北省人民政府实施意见，结合地质灾害“四位一体”网格化管理有关要求，制定本办法。

第二条  本办法所称地质灾害隐患点，是指经调查，可能发生危害人民群众生命财产安全的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害的地点或区段。

第三条  本省行政区内地质灾害隐患点的管理适用本办法。

第四条  地质灾害隐患点管理应坚持政府主导、部门负责、属地管理、动态更新的原则。

第五条  纳入“四位一体”网格化管理的地质灾害隐患点，由县级以上自然资源主管部门会同专业技术支撑单位，逐点落实防范措施，组织、协调和督促有关单位和个人开展防灾减灾工作。

第六条  对有明确责任主体的地质灾害隐患点，县级以上自然资源主管部门应督促责任主体落实防治责任。

第二章  隐患点的认定

第七条  任何单位和个人发现地质灾害迹象，应立即向当地人民政府、相关部门或基层自治组织报告。

第八条  县级自然资源主管部门接到突发地质灾害灾（险）情报告后，应迅速组织专业技术支撑单位现场调查核实。

第九条  突发地质灾害灾（险）情，经专业技术支撑单位实地调查评估后，认为符合隐患点标准的，填写《湖北省地质灾害隐患点认定登记表》（附件1），报县级自然资源主管部门核准。

第十条  经认定的地质灾害隐患点，由隐患点所在地的县级自然资源主管部门会同乡镇人民政府，纳入“四位一体”网格化管理，落实“四位”网格员职责。隐患点管理相关信息应及时对社会进行公开。
第三章  隐患点的核销

第十一条  对于地质灾害已发生和已实施搬迁避让或工程治理措施，经评估，已消除安全隐患，或因其它因素导致致灾体灭失的隐患点，应按规定进行核销。

第十二条  隐患点的核销须经专业技术单位现场核查，提交评估报告，填写《湖北省地质灾害隐患点核销登记表》（附件2），报县级自然资源主管部门汇总。
第十三条  县级自然资源主管部门于每年3月底前，组织从事地质灾害防治工作的专家（3人以上单数），对拟核销的隐患点进行集中审核，对符合条件的隐患点进行核销登记。经核销的隐患点不再纳入“四位一体”网格化管理，并向社会公开。

第四章  隐患点的管理

第十四条  地质灾害隐患点应纳入所在地县级以上年度地质灾害防治方案，并逐点明确防灾预案。

第十五条  对纳入“四位一体”网格化管理的地质灾害隐患点，应填写“防灾工作明白卡”和“防灾避险明白卡”，明确群测群防监测人员和监测方式方法手段。
第十六条  县级以上自然资源主管部门应每年组织开展地质灾害巡查、排查和核查，汛期、强降雨期、水库蓄退水期及高水位运行期、地震影响期、重大节庆活动期应加大巡排查密度和频率。

第十七条  地质灾害隐患点实行动态管理。对新发现的地质灾害隐患点和符合核销标准的地质灾害应按程序分别予以认定和核销。

第十八条  县级以上自然资源主管部门应统筹明确地质灾害隐患点综合防治措施，所有隐患点要落实群专结合监测。其中，对治理或搬迁难度大，或治理效益低的地质灾害隐患点开展专业监测；对稳定性差、威胁人员和财产安全较大的地质灾害隐患点开展工程治理、搬迁避让。
第十九条  地质灾害隐患点的综合防治，原则上由县级以上自然资源主管部门按照项目管理程序进行申报和实施。拟申报实施的项目必须从辖区地质灾害隐患点中选取。

第二十条  地质灾害隐患点实行信息化管理。地质灾害隐患点的管理应及时在信息化管理平台中进行更新，相关数据录入按照统一的标准规范执行。

第二十一条  地质灾害隐患点管理信息录入包括地质灾害隐患点认定、核销的相关信息、图件及影像资料，“四位一体”网格化管理相关信息以及开展专业监测的地质灾害隐患点监测数据。

第二十二条  地质灾害隐患点管理所形成的相关资料档案，由县级以上自然资源主管部门组织归档。

第五章  附则

第二十三条  本办法所指专业技术支撑队伍是指受所在地自然资源主管部门委托，为地质灾害防治工作开展提供专业咨询服务和技术支撑的企事业单位、科研院校、社会团体。

第二十四条  本办法由省自然资源厅负责解释。

第二十五条  本办法自发布之日起执行。

附件F.1  湖北省地质灾害隐患点认定登记表

	隐患点

基本情况
	地理

位置
	         市（州）        县（市、区）      乡（镇、街道）          村（社区）组

	
	
	坐标
	经度：
	X：
	标高

m
	

	
	
	
	纬度：
	Y：
	
	

	
	威胁对象、范围
	

	
	威胁人数
	
	威胁财产
	

	专业技术单位意见
	负责人（签字）：            单位盖章                日期：            

	县级自然资源主管部门意见
	负责人（签字）：            单位盖章                日期：            

	隐患点

认定
	隐患点名称
	

	
	隐患点编号
	示例：行政区划编号+灾害类型编号+序号（与信息化平台编号保持一致）。


注：此表一式三份，县级自然资源主管部门、乡镇人民政府及村委会（居委会）各存一份。
附件F.2  湖北省地质灾害隐患点核销登记表

	隐患点名称
	
	地理位置
	      市（州）     县（市、区）     乡（镇、街道）      村（社区）组

	隐患点编号
	
	
	坐标
	经度：
	X：
	标高
m
	

	
	
	
	
	纬度：
	Y：
	
	

	隐患点
基本情况
	威胁对象、范围
	

	
	威胁人口
	
	威胁财产
	

	
	网格责任人
	姓名
	
	网格管理员
	姓名
	

	
	
	电话
	
	
	电话
	

	
	网格专管员
	姓名
	
	网格协管员
	姓名
	

	
	
	电话
	
	
	电话
	

	核销原因
	由专业技术单位填写。

	专业技术
单位意见
	
	负责人（签字）：            单位盖章                日期：            

	专家意见
	
	专家（签字）：                日期：                

	县级自然
资源主管
部门意见
	负责人（签字）：            单位盖章                日期：            


注：此表一式三份，县级自然资源主管部门、乡镇人民政府及村委会（居委会）各存一份。
各位专家、从业人员：
《湖北省地质灾害隐患点核排查技术要求（试行）》将发布试行。为进一步提高标准质量，提升标准的适用性，我们将在标准试行过程中继续征求意见。各位专家、从业人员在标准使用中，如发现存在不妥之处，请填写征求意见表，并通过邮件的方式发送给编制单位。

联系方式

联系人：雷杭

电  话：15271032653

邮  箱：412875851@qq.com

征求意见表
	标准名称
	

	姓名
	
	所在单位
	

	职称/职务
	
	联系方式
	

	序号
	章节
	意见内容
	修改建议

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	



