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[bookmark: _Toc23069973]前  言
本技术要求按照GB/T 1.1―2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。
本技术要求由湖北省自然资源厅提出和归口管理。
本技术要求起草单位：湖北省地质环境总站。
本技术要求由湖北省自然资源厅负责解释。


[bookmark: _Toc23069974]引  言
为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，全面加强地质灾害防治工作，不断提高防灾减灾能力，切实保障人民群众生命生活生产安全，结合湖北省地质灾害现状和防灾形势，全面开展湖北省地质灾害综合防治体系建设。信息化工程作为湖北省地质灾害综合防治体系七大工程之一，是串联综合防治体系建设工作的手段。为规范和指导湖北省地质灾害综合防治体系信息化工程工作，建立信息化技术支撑体系，构建“信息全、数据新、网络通、方便用”的地质灾害防治信息化系统，实现全手段的防灾减灾救灾信息化全覆盖，特制定本技术要求。 
目前湖北省地质环境信息化已初步建成了省级地质环境数据中心，形成信息化数据结构标准表200余个、数据中心数据容量近900 G；通过“楚天云”、“自然资源云”、地质灾害卫星通信网实现了部、省、市、县、乡、灾害现场六级的互联互通，搭建了面向全省行政管理的地质环境综合信息平台、面向技术人员的业务支撑平台、面向灾害现场的移动防灾平台、面向社会公众及其他行业的信息共享平台以及保障平台运行的运维监控平台；完成了针对地质灾害的40余个应用，建立了面向全省3万余人的用户体系，初步实现了湖北省地质环境工作的“互联、互通、互动”，并在全国率先实现了与自然资源部的地质灾害防治信息平台的对接。
湖北省地质灾害综合防治体系建设信息化工程工作将在湖北省地质环境信息化已有的基础上，按照“省级统一建设、市县分级应用”的模式开展建设。




	

14

13

[bookmark: _Toc23069975]1  范围
本技术要求规定了湖北省地质灾害综合防治体系建设信息化工程的设计编审、基础数据建设、信息系统建设、系统部署、运行维护、成果验收与资料整理等内容的基本要求。
本技术要求适用于湖北省地质灾害综合防治体系建设信息化工程工作，其它同类工作可参考执行。
[bookmark: _Toc23069976]2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 20009―2005信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则
GB/T 20273―2006信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求
GB/T 12991.1―2008信息技术 数据库语言 SQL 第1部分：框架
GB/T 1.1―2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写
GB/T 5271.17―2010信息技术 词汇 第17部分：数据库
GB/T 30319―2013基础地理信息数据库基本规定
GB/T 30320―2013地理空间数据库访问接口
GB/T 32633―2016分布式关系数据库服务接口规范
GB/T 33453―2016基础地理信息数据库建设规范
DZ/T 0001―1991区域地质调查总则（1:50 000）
DZ/T 0261―2014滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1:50 000）
DZ/T 0284―2015地质灾害排查规范
DB42/T 91―2013地质灾害防治工程施工技术规程
T/CAGHP 069―2019 地质灾害监测通信协议（试行）
DD 2019―06工程地质调查技术要求（1:50 000）
DD 2019―08地质灾害调查技术要求（1∶50 000）
[bookmark: _Toc23069977]3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
地质灾害防治信息化工程 geological disaster information engineering
充分利用省级网络资源和云平台，重点建设服务于湖北省地质灾害综合防治的地质环境数据中心和信息平台，面向省、市、县三级用户，实现地质环境数据集成和资源共享，为各行业通道提供数据接口，为管理人员提供多样的管理工具，为专业人员提供强有力的技术手段，为各级领导及相关责任人提供实时了解地质灾害防治信息的窗口。
3.2
湖北省地质环境信息平台 hubei geological environment information platform
集成综合信息平台、业务支撑平台、移动防灾平台、信息共享平台为一体，互联互通、资源充分共享的数字化地质环境，实现系统一体化、数据集成化、信息综合化和成果可视化的湖北省地质环境信息平台。
3.3
智慧防灾公众号 intelligent disaster prevention official account
通过微信渠道集成防灾信息、防灾服务和防灾互动三大功能模块。为地质灾害防治行政人员、责任人、管理员、协管员、专管员、普通大众等群体提供的有效支撑的移动平台。
3.4
湖北省地质灾害防治管理（指挥）平台 hubei geological disaster management (command) platform
从服务指挥调度、服务防治管理、服务隐患识别、服务监测预警、数据信息中心建设五个方面，充分应用天空地观测、物联网、大数据分析、云计算、人工智能、5G通信等现代信息技术，在现有工作的基础上，整合地质灾害综合防治体系、地质灾害三年行动、信息化基础设施建设等资源所形成的与信息化深度融合的防治工作机制。
3.5
自然资源云 natural resource cloud
是整合自然资源权属及其他综合属性的信息平台。实现对自然资源存量、增量以及变量的核算、分析；实现对自然资源的有效监管和预警提醒；可实现自然资源一体化数据集中管理，统一配置和调度；实现自然资源数据进行多维度、多角度的横向与纵向分析，提供决策依据。
3.6
立卷归档 filing
根据原始地质资料形成规律和特点，按有关要求收集齐全，系统整理，组成案卷，移交地质档案部门统一管理的过程。
[bookmark: _Toc23069978]4  总则
[bookmark: _Toc23069979]4.1  目的
以“信息全、数据新、网络通、方便用”为目标，在湖北省地质环境信息化建设成果的基础上，从基础数据建设、信息系统建设、系统部署、运行维护、成果验收等方面提出要求，指导湖北省各级自然资源管理部门开展信息化工程建设，全面提升湖北省地质灾害防治信息化保障能力。
[bookmark: _Toc23069980]4.2  任务
4.2.1  基础数据建设。通过制定数据采集标准和基础数据采集等工作，构建标准统一的地质灾害综合防治数据库，并保障其动态更新。
4.2.2  信息系统建设。在已有的地质环境信息平台功能的基础上，按照湖北省地质灾害综合防治体系的需求，完善已有功能，扩展新增功能，建立全省统一、信息全面、使用方便的信息平台。
4.2.3  系统部署。信息系统在互联网和政务内网统一部署，通过数据交换通道实现内外网数据的同步更新，并制定网络与信息安全制度及运行机制。
4.2.4  运行维护。建立运行维护机制，保障网络基础设施互联互通、信息平台安全稳定运行。
[bookmark: _Toc23069981]4.3  基本要求
湖北省地质灾害综合防治体系信息化工程在以“楚天云”、“自然资源云”为核心的云架构的基础上，充分利用湖北省地质环境信息化形成的数据中心、控制中心、基础框架、数据接口、应用服务、开发规范等建设成果，按照“省级统一建设、市县分级应用”的模式，开展地质灾害防治信息化工程建设。
[bookmark: _Toc23069982]4.4  建设原则
4.4.1  全面性：技术要求内容完整，涵盖基础数据、信息系统、系统部署、运行维护、成果验收等建设全过程，覆盖湖北省地质灾害综合防治体系要求的七大工程数据标准。
4.4.2  实用性：技术要求提供湖北省地质灾害综合防治体系信息化工程的建设要求，能为湖北省各级自然资源管理部门开展信息化工程建设提供专业指导。
4.4.3  规范性：技术要求中采用的建设标准、数据文件格式、接口协议、传输协议等遵循国家、省平台相关的技术规范。
4.4.4  先进性：技术要求经过充分调研和分析，采用行业内外较新的技术标准，具有一定的开放性，具有与其他行业信息系统进行数据交换和数据共享的能力。
[bookmark: _Toc23069983]4.5  建设流程    
湖北省的地质灾害防治信息化工程建设流程按图1、图2执行：
4.5.1  数据库建设流程
数据库建设包括数据标准制定和数据建设两部分。通过全省的基础数据建设，形成全省统一的地质灾害综合防治数据库。
省级负责数据标准的制定、更新及采集工具开发，按照湖北省地质灾害综合防治体系要求制定基础数据标准。随着湖北省地质灾害综合防治体系信息系统的扩展建设，由省级对数据标准进行扩展和更新，并开发相应的数据采集工具，市、县分别负责本级的数据采集及数据更新工作。
数据库建设流程如下：
[image: ]
图1  数据库建设流程图
4.5.2  信息系统建设流程
信息系统由省级统一建设，有条件、有定制化需求的市州、区县必须在已有的湖北省地质环境信息平台框架下进行功能扩展。市州、区县在信息系统建设中，首先查看湖北省地质环境信息平台中的已建功能，已存在的直接引用，不存在的可以在其框架下按照开发要求进行扩展功能建设，建设完成通过注册、审核，集成到平台中，并上线试运行使用。
信息系统建设流程如下：
[image: ]
图2  信息系统建设流程图
[bookmark: _Toc23069984]5  设计编审要求
[bookmark: _Toc23069985]5.1  基本要求
5.1.1  编制设计书之前，充分收集与信息化工程建设相关资料，结合本项目的应用需求，开展目标分析、业务流程分析、数据结构分析以及系统功能需求和非功能需求分析。
5.1.2  设计书编制应根据任务书（或合同书）要求，细化目标任务，确定量化可考核的预期成果，明确需要重点解决的问题，制定技术路线和工作进度安排，落实具体实物工作量，阐明实物工作量部署的科学依据等。
5.1.3  设计书应做到任务明确，依据充分，工作部署合理、技术方法先进可行、措施有力，经费预算合理，文字简明扼要、重点突出。
[bookmark: _Toc23069986]5.2  编写提纲
项目设计编写提纲见附录A。
[bookmark: _Toc23069988][bookmark: _Toc23069987]5.3  设计书审查
5.3.1  设计书应由项目主管部门组织审查，或由受委托的有关部门或单位组织审查；通过审查的设计书，应由项目主管部门批准后组织实施。
5.3.2  设计书一经批准应严格执行。在执行过程中确需修改和调整，须报原审批部门批准。


6  基础数据建设
基础数据标准必须按“湖北省地质环境信息平台—数据表结构”开展建设，对于市、县的特殊需求，先向省级报备，由省级统一修订；数据内容按照章节6.2的要求由省、市、县分级采集；同时充分结合数据质量的控制手段，解决数据质量问题。
[bookmark: _Toc23069989]6.1  基础数据分类
本技术要求中地质灾害核心数据主要分为调查评价、监测预警、治理与搬迁避让、能力建设、三峡库区专项、丹江口库区专项、综合七大类别（详见图3）。
其分类树如下：

图3  地质灾害类核心数据分类树


[bookmark: _Toc23069990]6.2  数据内容及要求
6.2.1  调查评价类
6.2.1.1  巡排核查
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	调查评价
	巡排核查
	巡排核查基本情况表
	必填字段：统一编号、数据来源标识、地质灾害名称、经度、纬度、地市、县市、乡镇、村、组、规模等级、角度、稳定性现状、灾害类型、险情等级、涉水情况、发生时间、灾害体岩性、灾情等级、死亡人口、已造成损失、威胁人口、预测损失、特殊地质灾害类型、监测人、排查隐患点类型、核查状态、核查方式、是否为库区点
要求：县级建设

	
	
	巡排核查防灾预案
	必填字段：防灾预案ID、名称、隐患点编号、网格编号、隐患点类型、省市县（区）乡村组、规模及规模等级、X坐标、Y坐标、经度、纬度、长、宽、高、面积、体积、规模等级、威胁人口、威胁财产、险情等级、曾经发生灾害时间、地质环境条件、变形特征及活动历史、稳定性分析、引发因素、潜在危害、临灾状态预测、监测方法、监测周期、监测责任人、群测群防人员、报警人、预定避灾地点、人员撤离路线、警示牌文字、防治建议
要求：县级建设

	
	
	巡排核查信息表
	必填字段：隐患点编号、名称、地理位置、灾害类型、巡排查人员、威胁人口、威胁资产、近期是否变形、现场变形情况、趋势预测、巡排查时间
要求：县级建设



6.2.1.2  普查
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	调查评价
	普查
	滑坡（隐患）地质灾害风险调查表
	必填字段：统一编号、项目名称、名称、野外编号、滑坡时间、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：县级建设

	
	
	崩塌（隐患）地质灾害风险调查表
	必填字段：统一编号、项目名称、名称、野外编号、斜坡类型、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）、规模等级
要求：县级建设





	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	调查评价
	普查
	泥石流（隐患）地质灾害风险调查表
	必填字段：统一编号、项目名称、名称、野外编号、险情等级、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：县级建设

	
	
	地面塌陷（隐患）地质灾害风险调查表
	必填字段：统一编号、项目名称、名称、野外编号、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）、发展趋势、规模等级、险情等级
要求：县级建设

	
	
	承灾体调查表1、居民建筑物及人口
	必填字段：统一编号、编号、总人口、层数、栋数、结构类型、建筑面积、变形破坏特征
要求：县级建设

	
	
	承灾体调查表2、公共设施
	必填字段：统一编号、编号、日均人口流量、层数、栋数、结构类型、用途、建筑面积、变形破坏特征
要求：县级建设

	
	
	承灾体调查表3、土地资源
	必填字段：统一编号、编号、土地利用类型、受威胁面积、变形破坏特征
要求：县级建设

	
	
	承灾体调查表4、道桥
	必填字段：统一编号、编号、类型、等级、受威胁长度、变形破坏特征
要求：县级建设

	
	
	承灾体调查表5、生命线工程
	必填字段：统一编号、编号、类型、规模、受威胁长度、变形破坏特征
要求：县级建设

	
	
	承灾体调查表6、水利工程
	必填字段：统一编号、编号、类型、规模、受威胁范围或长度、变形破坏特征
要求：县级建设

	
	
	承灾体调查表7、矿山
	必填字段：统一编号、编号、矿种类型、生产能力、剩余服务年限、变形破坏特征
要求：县级建设

	
	
	承灾体实物指标调查表1、居民建筑物及人口
	必填字段：编号、结构类型、建筑物总长、建筑物总宽、建筑物层高、建筑物基础埋深、楼层数
要求：县级建设

	
	
	承灾体实物指标调查表2、公共设施
	必填字段：编号、结构类型、建筑物总长、建筑物总宽、建筑物层高、建筑物基础埋深、楼层数、建造时间年、建造时间月、建造时间日、用途
要求：县级建设

	
	
	承灾体实物指标调查表3、土地资源
	必填字段：编号、土地利用类型、受威胁面积、单位价值、变形情况、局部变形裂缝长度、局部变形裂缝宽度、局部变形部位及特征、局部照片编号
要求：县级建设

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	调查评价
	普查
	承灾体实物指标调查表4、道桥
	必填字段：编号、类型、等级、建造时间、受威胁长度、单位造价、行人流量、行车流量、变形情况、局部变形裂缝长度、局部变形裂缝宽度、局部变形部位及特征、局部照片编号
要求：县级建设

	
	
	承灾体实物指标调查表5、生命线工程
	必填字段：编号、类型、规模、受威胁长度、单位造价、变形情况、局部变形裂缝长度、局部变形裂缝宽度、局部变形部位及特征、局部照片编号
要求：县级建设

	
	
	承灾体实物指标调查表6、水利工程
	必填字段：编号、类型、规模、工程概况、受威胁范围或长度、受威胁总资产、变形情况、局部变形裂缝长度、局部变形裂缝宽度、局部变形部位及特征、局部照片编号
要求：县级建设

	
	
	承灾体实物指标调查表7、矿山
	必填字段：编号、矿种类型、采矿方式、生产现状、生产能力、剩余服务年限、受威胁面积、变形情况、局部变形裂缝长度、局部变形裂缝宽度、局部变形部位及特征、局部照片编号
要求：县级建设

	
	
	承灾体实物指标调查表8、坐标
	必填字段：经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）、经度、纬度
要求：县级建设



6.2.1.3  详查
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	调查评价
	详查
	一般观测记录表
	必填字段：统一编号、图幅名称、图幅编号、野外编号、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）、灾害点野外编号
要求：县级建设

	
	
	地质灾害条件调查表
	必填字段：统一编号、图幅名称、图幅编号、野外编号、名称、高程、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：县级建设

	
	
	工程地质条件调查表
	必填字段：统一编号、图幅名称、图幅编号、野外编号、名称、高程、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：县级建设





	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	调查评价
	详查
	滑坡及隐患调查表
	必填字段：图幅名称、图幅编号、统一编号、滑坡名称、野外编号、县市编号、详查编号、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：县级建设

	
	
	崩塌（危岩体）
调查表
	必填字段：图幅名称、图幅编号、统一编号、崩塌名称、野外编号、县市编号、详查编号、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：县级建设

	
	
	泥石流及隐患调查表
	必填字段：图幅名称、图幅编号、统一编号、沟谷名称、野外编号、县市编号、详查编号、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：县级建设

	
	
	地面塌陷调查表
	必填字段：项目名称、图幅名称、图幅编号、野外编号、统一编号、塌陷名称、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：县级建设

	
	
	水文地质点野外调查记录表
	必填字段：工作项目、工作内容、图幅、野外编号、统一编号、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：县级建设

	
	
	环境地质调查表
	必填字段：项目名称、图幅名、图幅编号、名称、野外编号、统一编号、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：县级建设

	
	
	居民点环境地质调查记录表
	必填字段：工作项目、工作内容、图幅、名称、野外编号、统一编号、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：县级建设

	
	
	库岸现场调查记录表
	必填字段：工作项目、工作内容、库岸名称、野外编号、统一编号、河流、岸别、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）、库段长度、库段宽度、库段面积
要求：县级建设

	
	
	斜坡稳定性现场
记录表
	必填字段：项目名称、图幅名、图幅编号、移民安置点名称、野外编号、统一编号、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）、斜坡类型
要求：县级建设



	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	调查评价
	详查
	野外地质点调查
记录表
	必填字段：工作项目、工作内容、图幅、名称、野外编号、统一编号、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：县级建设

	
	
	野外构造地质点调查记录表
	必填字段：工作项目、工作内容、图幅、名称、野外编号、统一编号、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：县级建设

	
	
	野外地貌点调查
记录表
	必填字段：工作项目、工作内容、图幅、名称、野外编号、统一编号、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：县级建设

	
	
	地质灾害剖面测量
记录表
	必填字段：灾害名称、灾害编号、剖面名称、起点坐标X、起点坐标Y、起点坐标Z、导线编号
要求：县级建设



6.2.2  监测预警类
6.2.2.1  群专结合
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	监测预警
	群专结合
	群测群防监测点
记录表
	必填字段：唯一标识、群测群防点信息ID、监测类型、经度、纬度、监测位置、监测点名称
要求：县级建设

	
	
	群测群防宏观巡查
记录表
	必填字段：唯一标识、群测群防监测点ID、动物异常、房屋变形、新裂缝、新泉水及湿地、地面塌陷、新地鼓、小型崩塌、树形歪斜、地声、井塘漏水、上报人手机号、上报时间、上报位置经度、上报位置纬度
要求：县级建设

	
	
	群测群防井水、泉水监测记录表
	必填字段：唯一标识、群测群防监测点ID、井（泉）水量、浑浊度、上报人手机号、上报时间、上报位置经度、上报位置纬度
要求：县级建设

	
	
	群测群防地鼓、墙裂、缝宽监测记录表
	必填字段：唯一标识、群测群防监测点ID、监测值、上报人手机号、上报时间、上报位置经度、上报位置纬度
要求：县级建设

	
	
	群测群防基本信息表
	必填字段：灾害体统一编号、灾害点名称、监测周期、明白卡发放、责任人落实情况、日常巡视制度、重要灾害应急预案编制、汛期值班制度、宣传培训制度、三查情况、联系方式
要求：县级建设

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	监测预警
	群专结合
	群测群防避灾明白卡
	必填字段：唯一编码、灾害体统一编号、灾害点名称、CGH系统灾害点编码、野外编号、室内编号、县市编号、地理位置、规模、规模等级、位置关系、诱发因素、本住户注意事项、监测人、预警信号发布人、撤离路线、安置单位地点、救护单位、救护单位负责人、户主签名、户主联系电话、家庭人数、房屋类型、家庭住址
要求：县级建设

	
	
	群测群防工作明白卡
	必填字段：灾害体统一编号、灾害点名称、CGH系统灾害点编码、野外编号、室内编号、县市编号、地理位置、规模及类型、诱发因素、威胁对象、主要迹象、主要手段和方法、临灾预报的依据、预定避险地点、预定疏散路线、预定报警信号、疏散命令发布人、抢排险单位、持卡单位
要求：县级建设

	
	
	群测群防防灾预案表
	必填字段：唯一编码、灾害体统一编号、灾害体名称、监测方式、监测周期、监测手段、监测部位、预警方式、应急处理措施、撤离路线、撤离顺序、监测人员电话、撤离路线图、灾害体平面图、灾害体剖面图
要求：县级建设



6.2.2.2  专业监测
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	监测预警
	专业监测
	监测点信息表
	必填字段：监测点ID、监测点类型、所属监测网编号、监测点名称、监测点位置、监测点野外编号、设立日期、保护措施、监测点状态、废止时间、废止原因、监测点说明
要求：市级建设

	
	
	专业监测网信息表
	必填字段：网点编号、网点名称、灾害类型、监测频率、位置、经度、纬度、坐标、地质特征、保护措施、设立日期、监测点图标、区域代码、网点分类、建设单位、灾害点名称、监测性质
要求：市级建设

	
	
	监测设备信息表
	必填字段：监测设备编号、监测点类型、孔墩其它编号、设备端口、设备IP、设备类型名称、设备类型代码、监测方式（裂缝位移计、GPS监测、钻孔倾斜仪监测、地下水位监测、孔隙水压力监测、岩土含水量、岩土体压力、自动雨量计、泥位监测、地声监测、次声监测、视频sn、GNSS监测、GNSSPOST数据等）、监测设备名称
要求：市级建设

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	监测预警
	专业监测
	监测孔基本信息表
	必填字段：监测孔编号、监测孔名称、监测类型、经度、纬度、施工开始日期、施工终止日期、施工单位、井口高程、地面高程、测点高程、监测深度、井口直径、井底直径、井深、井管类型、钻探设备名称、钻进方法、钻孔用途、钻孔结构
要求：市级建设

	
	
	监测墩信息表
	必填字段：监测墩编号、监测墩名称、监测墩类型、监测墩埋深、建设日期、施工单位、责任人、地面高程、测点高程、联系电话、备注、经度、纬度、监测类型
要求：市级建设

	
	
	GPS监测数据表
	必填字段：设备编号、观测日期、观测起始时间、观测终止时间、经度、纬度
要求：市级建设

	
	
	钻孔倾斜仪监测数据表
	必填字段：设备编号、观测时间、孔深、A/B向初测值、A/B向0°测值、A/B向180°测值、A/B向差值、A/B向变化值、A/B向位移值、侧斜管扭转角、钻孔顶角、钻孔方位角
要求：市级建设

	
	
	孔隙水压力监测数据
	必填字段：设备编号、观测起始日期、观测终止日期、测头编号、测头高程、灵敏系数、零压频率、量测频率
要求：市级建设

	
	
	位移监测记录表
	必填字段：设备编号、位移、监测时间、更新时间、数据来源
要求：市级建设

	
	
	视频监测
	必填字段：设备编号、视频地址、视频时间、要求：市级建设

	
	
	滤水管信息表
	必填字段：滤水管统一编号、所属监测孔编号、滤水管编号、滤水管启用日期、滤水管报废日期、滤水管结构类型、滤水管材料代码、滤水管内径、滤水管上端深度、滤水管下端深度、填砾材料、填砾外径、填砾层厚度、填砾段顶端深度、填砾段底端深度、滤水管上端止水材料、滤水管上端止水层位岩性、滤水管下端止水材料、滤水管下端止水层位岩性、滤水管段主要地层岩性名称、滤水管段含水介质、滤水管段含水介质埋藏条件、监测内容代码、监测手段代码、常规监测周期、监测数据传输方式代码
要求：市级建设

	
	
	预警阈值表
	必填字段：模块号、通道号、传感器类型、采集时间、预警值、警告级别、是否处理
要求：市级建设


6.2.2.3  气象预警
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	监测预警
	气象预警
	实况雨量表
	必填字段：实时雨量ID、站号、起始时间、结束时间、累计雨量、雨量标识
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	预报雨量表
	必填字段：ID、行政区编码、采集时间、雨量值、时效
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	模型信息表
	必填字段：ID、是否是当前使用、前期雨量参数、预报雨量参数、潜势度参数、调整参数、黄色预警最小值、橙色预警最小值、红色预警最小值
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	实况等值线分级表
	必填字段：ID、采集时间、时效、等值线
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	雨量站点表
	必填字段：ID、站点编号、站点名称、地理位置、经度、纬度、海拔、X、Y、类型、级别
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	精细雨量站点表
	必填字段：ID、站点编号、采集时间、雨量值、时效
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	精细雨量表
	必填字段：ID、站点编号、采集时间、雨量值、时效
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	预警结果发布表
	必填字段：ID、预警时间、操作时间、预警模式、预警等级、预报词、结果图层URL、参数ID、是否已签批、是否已发信息、是否已发布、预警人员
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	预警分析结果表
	必填字段：ID、预警时间、操作时间、预警模式、预警等级、预报词、结果图层URL、参数ID、是否已签批、是否已发信息、是否已发布、预警人员
要求：省、市、县三级全部建设



6.2.3  治理与搬迁避让类
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	治理与搬迁避让
	治理与搬迁
避让
	任务记录表
	必填字段：ID、任务名称、任务年度、下达单位ID、删除标记、操作人账号、操作人姓名、入库时间、下达单位名称、操作人单位ID、批复资金（中央、省级、地方、其他、市级、县级）
要求：省、市、县三级全部建设



	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	治理与搬迁避让
	治理与搬迁
避让
	项目进度表
	必填字段：ID、项目内容（勘查，初设，施工图，招投标，施工进度值，设计审查）、更新时间、项目ID、是否已完工、拨款进度、拨款金额、成果
要求：县级建设

	
	
	项目情况表
	必填字段：ID、项目编号、项目类型（七大工程）、项目子类型、任务、项目名称、项目所属行政区划代码、数量、消除威胁人数、消除威胁资产、预算资金、已拨资金、申报资金、项目承担单位、项目批文编号、项目概况、项目负责人、项目审批状态、县级申报、项目库管理状态、项目实施状态、批复资金、申报资金、批复资金、意见
要求：县级建设

	
	
	项目隐患点关联表
	必填字段：ID、项目ID、隐患点ID、删除标记（0，未删除，1，已删除）
要求：县级建设

	
	
	项目验收表
	必填字段：ID、项目编号、开工日期、完工日期、项目概算、项目决算、审计单位名称、验收组织单位名称、验收日期、验收申请日期、验收申请单位名称、验收申请类别、验收结果、专家组组长、专家组成员、整改意见、工程结算
要求：县级建设

	
	
	合同情况表
	必填字段：主键ID、合同类型、合同名称、合同开始时间、合同结束时间、合同类型、资质编号、合同费用、合同承担单位名称、合同签订时间、项目编号、年度、招投标单位
要求：县级建设

	
	
	绩效表进度
	必填字段：ID、项目编号、项目内容、实施进度、操作人、操作时间、删除标记（0，未删除，1，已删除）、入库时间
要求：县级建设

	
	
	绩效表目标
	必填字段：ID、项目编号、项目目标、指标时间类型（总体，年度）、删除标记（0，未删除，1，已删除）、入库时间、年度
要求：县级建设

	
	
	绩效表指标
	必填字段：ID、项目编号、指标类别、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济、社会、生态）、满意度指标（服务对象满意度）、指标时间类型、指标值、入库时间、年份
要求：县级建设

	
	
	资质表
	必填字段：ID、序号、证件名称、批准时间、批准部门、证书经营范围、有效时间、年检时间、入库时间、年份
要求：省级建设


6.2.4  能力建设类
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	能力建设
	能力建设
	培训记录表
	必填字段：培训名称、培训类型、培训地点、培训等级、培训人数、培训时间、发布单位ID、发布单位名称、灾害点名称
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	机构信息表
	必填字段：ID、机构名称、机构地址、机构中心经度、机构中心纬度、机构等级、机构分类码、机构行政区划码、机构工作职责、机构联系方式
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	演练记录表
	必填字段：ID、演练名称、演练类型、演练地点、演练等级、演练人数、演练时间
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	专家信息
	必填字段：ID、专家姓名、所在单位ID、所在单位名称、所在地、职称、专业、手机
要求：省级建设



6.2.5  三峡库区专项类
6.2.5.1  斜坡劣化带防治
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	三峡库区
专项
	斜坡劣化带
防治
	库岸调查表
	必填字段：野外编号、室内编号、原灾害体编号、名称、行政区划、河流名称、岸别、坐标、岸坡类别、库岸规模、岸坡基本特征、坡形、微地貌、岸坡岩性、岸坡结构类型、岩体完整程度、水文地质条件、库岸段地质特征、威胁对象、前期防治情况、防治工程损毁情况、现状稳定性、防治建议、岸坡结构类型
要求：市、县两级建设

	
	
	裂隙统计点记录表
	必填字段：点号、高程、位置、时代、坐标、层位要素、裂隙统计面积、裂隙率、裂隙点所处构造部位、层位及岩性特征、裂隙特征要素、图
要求：市、县两级建设

	
	
	野外构造点记录表
	必填字段：点号、高程、位置、时代、坐标、层位要素、断裂特征、褶皱、地层岩性及水文地质等特征、图
要求：市、县两级建设

	
	
	野外地质调查表
	必填字段：点号、高程、位置、时代、坐标、产状要素、地层岩性、地质构造描述、节理（裂隙）描述统计、地貌、岩溶及物理地质现象、水文地质特征、沿途观测描述
要求：市、县两级建设

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	三峡库区
专项
	斜坡劣化带
防治
	滑坡调查表
	必填字段：统一编号、项目名称、名称、野外编号、滑坡时间、经度（度）、经度（分）、经度（秒）、纬度（度）、纬度（分）、纬度（秒）
要求：市、县两级建设

	
	
	勘查工程现场记录表
	必填字段：工程名称、工作地点、钻孔编号、钻孔性质、孔口高程、终孔口径、设计深度、完成深度、施工起止时间、地层描述、岩土试样、地下水、钻探情况说明
要求：市、县两级建设

	
	
	野外水文地质表
	必填字段：图幅、水的类型、气温、水温、泉、井口或沟底的高程、地理位置、坐标、所在点水文地质特征、地层岩性（层位产状等）、构造（构造部位与相关的断裂及性状）、物理性质
要求：市、县两级建设

	
	
	野外地貌点记录卡片
	必填字段：工程名称、高程、位置、坐标、倾向、倾角、地貌形态特征与形态测量(三度空间)、地貌成因类型、地貌成因观察、现代地貌作用、地貌与挽近构造运动关系
要求：市、县两级建设

	
	
	变形点卡片
	必填字段：野外编号、地理位置、室内编号、坐标、高程、地质环境条件、变形点特征、活动历史、影响因素、稳定性及发展趋势分析、剖面图
要求：市、县两级建设

	
	
	钻孔指导卡
	必填字段：钻孔编号、里程桩号、钻探班组、孔口标高、孔口坐标、钻机型号设、计意图、地质背景、钻探要点
要求：市、县两级建设

	
	
	开孔通知单
	必填字段：工程名称、钻孔编号、钻孔位置、钻机型号钻探班组、孔位确定、钻机安装、设备状况、钻具配置、取样设备、测试设备、安全措施
要求：市、县两级建设

	
	
	钻探班报表
	必填字段：钻机型号、水泵型号、工程名称、钻孔性质、动力机型号、钻塔类型、工作简述、交班记录、校正孔深、钻孔测斜、孔内情况
要求：市、县两级建设

	
	
	勘查工程现场记录表
	必填字段：工程名称、工作地点、钻孔编号、钻孔性质、孔口高程、终孔口径、设计深度、完成深度、施工起止时间、地层描述、岩土试样、地下水、钻探情况
要求：市、县两级建设

	
	
	岩土样标签
	必填字段：取样钻孔、样品编号、取样深度、野外定名、取样人、取样日期
要求：市、县两级建设



	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	三峡库区
专项
	斜坡劣化带
防治
	岩心标签
	必填字段：工程名称、钻孔位置、钻孔编号、回次深度、岩心长度、地层年代、岩性名称、岩性名称、钻孔日期
要求：市、县两级建设

	
	
	水样标签
	必填字段：工程名称、水样编号、取样深度（m）、表观性状、水样处理、分析项目、采样人员、采样日期
要求：市、县两级建设

	
	
	钻孔静止水位观测
记录表
	必填字段：工程名称、孔号、观测时孔深、终孔孔深、观测时间、间隔时间、水位深度（m）、水位变化、天气、观测人
要求：市、县两级建设

	
	
	中间检查表
	必填字段：检查项目、任务委托书、事先指导书、勘查纲要、钻探任务书、测放钻孔、现场记录、原位测试、岩、土、水试样、仪器、设备状况、安全生产、工期要求、检查组意见
要求：市、县两级建设

	
	
	质量评定表
	必填字段：勘查纲要、钻探及原位测试、室内试验、勘查成果
要求：市、县两级建设

	
	
	钻孔质量验收记录表
	必填字段：勘查纲要、钻探及原位测试、室内试验、勘查成果
要求：市、县两级建设

	
	
	大体积重度试验记录
	必填字段：灾害体名称、灾害体编号、试验编号、试验点位、试验点坐标、岩土名称描述试坑尺寸、试坑体积、土的天然重度、土的饱和重度、照片编号
要求：市、县两级建设

	
	
	山地工程（槽探）
编录
	必填字段：灾害体名称、灾害体编号、探槽编号、槽探坐标、绝对高程、槽探位置、工程地质及水文地质编录
要求：市、县两级建设

	
	
	试坑渗水试验野外
记录表
	必填字段：岩性、时间、流量桶水位下、降高度、渗透速度
要求：市、县两级建设

	
	
	点荷载试验表
	必填字段：试验位置、岩性、试验日期、试件编号、加荷点间距、压力表读数
要求：市、县两级建设

	
	
	回弹试验表
	必填字段：编号、回弹值、测试部位、侧面状态、测试角度、回弹仪
要求：市、县两级建设


6.2.5.2  工程治理与搬迁避让
三峡库区专项中工程治理与搬迁避让要求参考本技术要求中的治理与搬迁避让类要求。
6.2.5.3  专业监测
三峡库区专项中的专业监测要求参考本技术要求中监测预警类的专业监测要求。
6.2.6  丹江口库区专项类
6.2.6.1  规前勘
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	丹江口库区专项
	规前勘
	工程治理与避险搬迁崩塌滑坡调（勘）查综合表
	必填字段：规划编号、名称、成因、地理位置、中心坐标、前缘高程、方量、典型剖面图、滑坡基本情况、典型照片、稳定性、前期处理措施、建议措施
要求：市级建设

	
	
	监测预警崩塌滑坡调（核）查统计表
	必填字段：点号、高程、位置、地理位置、时代、坐标、层位要素、裂隙统计面积、裂隙率、裂隙点所规划编号、项目名称、成因、X/Y、行政区、地理位置、体积、前缘高程、后缘高程、稳定性现状、稳定性预测、威胁户数、威胁人口、影响对象、威胁资产、危害程度、防治措施
要求：市级建设

	
	
	工程治理与避险搬迁崩塌滑坡综合表
	必填字段：名称、位置岸别、中心坐标、高程、方量、典型剖面、滑坡基本情况、稳定性、前期处理措施、建议处理措施、X/Y、前缘、后缘、现状、正常蓄水位
要求：市级建设



6.2.6.2  工程治理与搬迁避让
丹江口库区专项中工程治理与搬迁避让要求参考本技术要求中的治理与搬迁避让类要求。
6.2.6.3  专业监测
丹江口库区专项中的专业监测要求参考本技术要求中监测预警类的专业监测要求。


6.2.7  综合类
6.2.7.1  用户
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	综合
	用户
	单位表
	必填字段：单位编号、上级单位编号、所属行政区划代码、单位名称、单位性质、主管部门、单位地址、邮政编码、单位电话、单位邮箱地址、单位排序、添加来源、操作人、操作时间
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	部门表
	必填字段：部门编号、部门名称、所属单位、部门职责、部门负责人、部门负责人邮箱、部门负责人联系方式、部门电话号码
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	用户表
	必填字段：用户账号名称、用户密码、是否为系统使用用户、姓名、性别、所属行政区划、所属单位编号、所属部门、手机号码、上次登录时间、用户个人终端图标名称、用户排序、应急片区
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	单位分类表
	必填字段：单位分类编号、单位分类名称、大类编码、备注
要求：省级建设

	
	
	用户分类表
	必填字段：用户分类编号、用户分类名称、备注
要求：省级建设

	
	
	单位与单位分类
关联表
	必填字段：单位编号、单位分类编号、单位职责
要求：省级建设

	
	
	用户与用户分类
关联表
	必填字段：用户账号、单位分类编号、单位职责
要求：省级建设

	
	
	行政区划字典表
	必填字段：行政区划代码、行政区划名称、中心坐标X、中心坐标Y、上级行政区划代码、上级行政区划名称、级别、范围边界信息
要求：省级建设

	
	
	行政区划范围边界
信息表
	必填字段：行政区划代码、行政区划名称、范围边界信息
要求：省级建设

	
	
	角色表
	必填字段：角色编号、角色名、角色描述
要求：省级建设

	
	
	用户角色关联表
	必填字段：角色编号、用户账号
要求：省级建设

	
	
	应用分组字典表
	必填字段：应用分组编号、应用分组名称、应用分类、分组图标
要求：省级建设

	
	
	服务分组字典表
	必填字段：服务分组编号、服务分组名称
要求：省级建设

	综合
	用户
	应用表
	必填字段：应用编号、应用名称、是否为控制中心菜单、行政区划级别、应用版本、应用图标、应用类型、服务器地址、应用地址（URL）、发布人、发布时间、排序
要求：省级建设

	
	
	应用与应用分组
关联表
	必填字段：应用编号、应用分组编号
要求：省级建设

	
	
	角色与应用关联表
	必填字段：角色编号、应用编号
要求：省级建设



6.2.7.2  多媒体
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	综合
	多媒体
	多媒体信息记录表
	必填字段：唯一标识、务信息GUID、文信息GUID
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	业务信息记录表
	必填字段：唯一标识、分类编码、模块编号、图文隶属对象ID
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	图文信息记录表
	必填字段：唯一标识、文件名、文件描述、元数据GUID、创建者、创建日期
要求：省、市、县三级全部建设

	
	
	附件信息基本情况表
	必填字段：唯一标识、图文信息GUID、文件扩展名、保存方式（File：文件保存，DB：数据库保存，保存到图文存储表Tbl_FileStorage中）、文件保存路径（相对Web站点根路径）、是否是原始文档（0：原始文档，1：非原始文档）
要求：省、市、县三级全部建设

	
	空间数据
	平台部署于互联网，地理底图采用天地图提供的服务，其他专题图件参照其项目工作的技术要求。



[bookmark: _Toc23069991]6.3  数据质量控制要求
6.3.1  数据检查的基本要求
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	数据质量
控制
	数据检查的
基本要求
	自查
	作业组自查，要求100％的全面检查。

	
	
	互查
	是在作业组自查的基础上，由项目成员对作业组生产的数据互相进行100％的全面检查。

	
	
	抽查
	是在作业组自查、互检的基础上，由项目负责人或项目质检人员对作业组生产的数据进行按抽样比例进行检查。对每次检查或验收发现的问题应进行全面修改，并经复检通过后方可提交验收。


6.3.2  数据质量的检查项
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	数据质量
控制
	数据质量的
检查项
	数据完整性
	检查数据文件、图层、实体、数据表、记录、注记是否有多余或者缺失。

	
	
	逻辑一致性
	数据库结构、数据表结构、数据项、数据格式（空间数据格式、属性数据格式等）、文件名（图层名、数据文件名、文档文件名、字段名等）是否一致。

	
	
	空间定位准确度
	对图廓点、坐标网交点、控制点坐标，投影参数，坐标系统，数据精度和采用的单位，校正控制点数目与分布，分辨率、变形情况，采集点坐标、线坐标的空间位置误差，线圆滑程度的准确度进行判别。

	
	
	专题数据准确度
	实体及其属性分类与真值或参考数据集的符合程度，定性属性的正确性、定量属性的准确度进行判别。

	
	
	图面整饰规范性
	符号完整、定位准确、表示合理，符号与符号以及符号与其它地物压盖关系；线型设置、线划圆滑、符合要求；符合相关专业的色系标准或规范；网纹类型、颜色、高度、宽度和透明系数等是否正确；图廓内容整饰符合有关标准或规定，图面结构合理，美观；注记正确、可读、参数和界线关系的合理性进行判别检查。



6.3.3  数据质量检查结果的处理
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	数据质量
控制
	数据质量检查结果的处理
	必填项缺失处理
	检查过程中，一旦发现必填项缺失，停止进一步检查，直接要求返工。

	
	
	复核与复检
	a)对合格数据中发现的所有问题，要求生产单位进行处理并对处理结果进行复核。
b)对不合格的数据，要求生产单位返工或重作并进行复检。复检时应根据检查与评价结果调整复检的内容及抽样方案。
c)确定复检抽样方案的规则：质量优秀者放宽抽样，质量合格者正常抽样，不合格者加严抽样。
d)复检后进行重新评价。



[bookmark: _Toc23069992]7  信息系统建设
信息系统建设必须在湖北省地质环境信息平台的框架下进行功能及应用扩展。框架采用前后端分离的开发方式，前端在应用平台框架下，开发应用服务，后端开发数据服务，开发完成后通过在运维监控后台进行注册，由平台管理人员审核通过，并分配用户功能和数据权限后上线运行。其中数据服务和应用服务按照章节7.2和7.3的要求进行开发。
[bookmark: _Toc23069993]7.1  功能建设
信息系统进行功能建设前，必须首先检查建设内容是否属于省级已建功能，已建功能直接引用，新增功能可以在地质环境信息平台的框架下，按照开发要求进行开发，避免功能重复建设。
7.1.1  已有功能
本次信息系统功能建设要求在湖北省地质环境信息平台功能上进行扩展，目前已有功能主要分为网格化管理、隐患核查、气象预警、群测群防、专业监测、值班工作台、综合信息管理、一张图、移动防灾九大类别，统一省级建设，市县根据实际情况拓展应用。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	已有功能
	网格化管理
	管理网格
	为用户提供录入、编辑、删除网格化管理中的单元、区域、网格信息的功能，并辅助网格管理日常工作。
要求：县级应用

	
	
	管理人员
	为用户提供人员信息的录入、编辑、删除网格化管理中的人员信息的功能，并辅助人员信息管理的日常工作。
要求：县级应用

	
	
	管理隐患
	为用户提供录入、编辑、删除其辖区内纳入网格管理的地质灾害隐患点的基本情况、调查卡片、“两卡一表”、警示牌照片等表格或多媒体文档数据，同时也可按照条件对隐患点信息进行查询或统计的功能。
要求：县级应用

	
	隐患核查
	隐患核查
	a)基础资料查看：专业技术人员先利用平台查看基础调查点的资料，在查看基础调查信息后，可以对隐患点进行核查或者灭失操作。
b)已有点核查：专业技术人员在填写基本信息后将自动生成隐患点编号，可以对隐患点核查内容进行填写和编辑。
c)已有点灭失：对隐患点执行灭失操作，在已灭失标签下可查看已灭失隐患点，同时可对已灭失点进行撤销灭失操作。
d)新增/新发现：新增是对未进入数据库的地质灾害隐患点资料进行新增点核查操作。新发现是在地质灾害隐患点核查中根据实际情况进行新发现点的录入操作，可以对隐患点核查内容进行编辑。
要求：县级应用

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	已有功能
	隐患核查
	核查成果
	对核查成果数据进行查看。
要求：县级应用

	
	
	分析评价
	可根据系统建议以及实际情况，对核查成果进行是否纳入网格化进行操作。在进行是否纳入网格化操作时，如果选择是操作，则需要上传对应的批复文件方可进行。
要求：县级应用

	
	气象预警
	历史预警
	可按日期查询预警基本及预警摘要信息，查看发布的预警签发单。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	预警成果导入
	录入预警信息及上传预警签发单文档。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	雨量信息
	可查询站点的雨量信息及统计图。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	模型管理
	主要包括网格单元剖分、潜势度计算和模型参数设置。用户可以根据各自所在地区地质环境背景及当前人类工程活动特点进行相应设置，调整因子及权重，创建和完善预警模型，最终提高预报预警准确率。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	群测群防
	巡查记录
	可查看群测群防人员通过移动版上报的巡查记录。
要求：县级应用

	
	
	网点申报
	区县可通过该模块上报需要开展群测群防工作的地质灾害隐患点。
要求：县级应用

	
	
	网点审核
	上级可查看区县上报需要开展的群测群防点基本信息并审核。
要求：县级应用

	
	专业监测
	地质灾害监测网点
录入
	为用户提供录入、编辑、删除地质灾害监测点信息功能。同时也可按照条件对地质灾害监测点信息进行查询、统计、展示。
要求：市、县两级应用

	
	
	人工数据采集
	为用户提供录入、编辑、删除地质灾害监测点人工数据信息功能。同时也可按照条件对地质灾害监测点数据信息进行查询、统计、展示。
要求：市、县两级应用

	
	
	设备管理
	为用户提供录入、编辑、删除设备维护信息功能。同时也可按照条件对监测设备进行查询。
要求：市、县两级应用

	
	值班工作台
	一看
	包括省级气象风险预警、市级气象风险预警、县级响应情况的查看。
要求：省、市、县三级全部应用

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	已有功能
	值班工作台
	[bookmark: _Toc497078501]二台
	包括湖北卫视、中央电视台、公众号、微博的四类与地质灾害相关的内容，通过这四类途径获取各方渠道视频或新闻链接，点击并跳转相关网站页面。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	三追
	包括突发气象灾害预警、湖北省未来三天预报、湖北省分县天气预报、实时雨量、卫星云图、天气雷达。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	四查
	包括预警区与易发区关系、抽查应急值班、检查重点督办点、监测预警点、查看近期地质灾害险情变化。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	五报
	包括地质灾害的速报（首报）、续报、终报（专报）、日报、月报。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	应急资源
	包括应急预案、演练及培训、应急装备、应急机构、专家库的相关应急资源模块。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	处理记录
	主要是对速报的目前现在状态进行查询展示，并能够查询了解到速报的处理过程，主要展示的内容为速报名称，速报当前节点，以及当前处理状态，能够链接查看全省各级速报处理记录及其流程。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	值班日志
	主要是管理值班人员填写的值班工作日志。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	资料管理
	主要包括日常管理、基础资料、应急处置、其他专项四大类资料，包括计划总结、资金财务、其他、基础知识、政策法规、环境公报、会议资料、统计分析、应急演练、其他专项十项内容。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	综合信息管理
	地质灾害速报
	对地质灾害速报进行统计，统计内容包括：速报数量、灾情、威胁人口、威胁资产、灾害等级、险情、死亡人数、损失金额、上报数量、完结数量及各行政区日报个数和灾情险情。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	地质灾害日报
	对地质灾害日报进行统计，以日报列表形式展示截止日期前区域地质灾害灾情。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	综合信息
	分别查看地质灾害、矿山地质环境、地质遗迹公园、地下水监测、地热及矿泉水分布与统计信息。
要求：省、市、县三级全部应用

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	已有功能
	综合信息管理
	地质灾害
	包含地质灾害总览、灾害点现状、网格化管理、调查工作、监测工作、治理工作、三峡库区、丹江库区8个子应用。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	一张图
	基础调查
	a)展示2017年开展至今的全省核查工作点及其填报的相关卡片。
b)展示截止至今的5万详查项目中地质灾害点及其填写的调查卡片。
c)展示截止至今的10万区划项目中地质灾害点及其填写的调查卡。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	隐患分布
	展示纳入网格化管理（包含三峡库区和丹江库区范围）的隐患点及其“两表一牌”等相关信息。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	重点督办点
	展示省级、市级、县级重点督办点及其相关巡查记录。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	群测群防
	展示群测群防（包含乡级、村级）点及其群测群防记录。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	专业监测
	展示地质灾害专业监测网边界、剖面、设备分布及其相关监测数据等。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	地质灾害巡查
	展示地质灾害巡查点及巡查、排查工作记录。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	地质灾害速报
	展示汛期地质灾害速报灾情、险情点及灾情、险情记录。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	应急调查
	展示已完成、未完成调查工作的应急调查点及调查记录。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	应急指挥
	展示已完成和正在开展处置工作的应急指挥点及其现场、指挥决策等相关信息。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	防治工程
	展示地质灾害治理、调查、搬迁工程项目分布及其相关信息。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	地质灾害危评
	展示地质灾害危险性一级、二级评估项目分布及其相关信息。
要求：省、市、县三级全部应用




	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	已有功能
	移动防灾
	防灾信息
	a)地质灾害风险预警：通过手机查看最新的湖北省气象预警风险信息。
b)查天气：查看附近地区最新的天气情况。
c)防灾日报：通过手机随时查看每日的防灾日报信息。
d)专业监测：根据行政区划查看专业监测点实时的监测数据信息。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	防灾服务
	a)报灾：通过手机对发现的灾险情进行上报。
b)上报审核：对上报的灾险情信息进行审核或处理。
c)看隐患：查看周边5公里、10公里或行政区划内隐患点详细信息。
d)业务：根据登录账号级别（省、市、县）获取的内容也不同。可进行的业务模块有排查、巡查、应急调查、查看值班、网格信息、查看速报、应急指挥和协管员日报。
要求：省、市、县三级全部应用

	
	
	防灾互动
	a)通知公告：相关通知、文件、公告内容。
b)技术规范：相关工作的技术要求。
c)防灾知识：防灾信息小知识。
d)个人中心：个人绑定信息说明。
要求：省、市、县三级全部应用



7.1.2  新增功能
信息系统的新增功能建设必须在地质环境信息平台的基础框架下进行功能扩展，以省级统一建设为主，市、县扩展应用。目前根据湖北省地质灾害综合防治体系的需求，为建成基础扎实、预警及时、信息畅通、指挥有力的地质灾害防治管理（指挥）工作平台，将建设的内容为“1平台、5中心、15个系统”。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	湖北省地质灾害防治管理（指挥）平台
	指挥调度中心
	指挥调度系统
	引入多种通讯手段，实现值班值守人员与8个联动单位、13个市级防治机构与技术支撑机构、103个县级防治机构以及网格人员的快速指挥调度，实现指挥调度工作的精准高效协同。

	
	
	会商决策系统
	在原有湖北省地质灾害远程会商中心的基础上对现实系统、会商专家的工作环境进行整体升级，确保所有设施设备满足各项会商工作的需求，为参与会商的专家形成准确可行的处置意见提供服务，同时与新建设的湖北省地质灾害指挥中心互联互通。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	湖北省地质灾害防治管理（指挥）平台
	指挥调度中心
	通讯网络系统
	在现有通道建设的基础上，进一步强化与部、市、县、乡、村（现场）的互联互通建设，同时强化省厅与地质灾害防治联动单位的数据互联互通通道，为全省地质灾害防治提供全方位的信息来源。

	
	防治管理中心
	日常防灾系统
	在原有“智慧防灾”公众号气象预警、灾险情速报、“三查”、值班管理、信息报送、应急调查、群测群防等功能的基础上，补充完善气象预警批阅、日志填报、日报填报、应急演练、宣传培训等功能建设，形成具有9大功能的日常防灾系统，服务于地质灾害日常防治工作。

	
	
	防治管理系统
	在现有地质环境信息平台的基础上，建成具有地质灾害防治首页、综合管理、计划规划、防灾减灾、项目管理、防治成果、一张图等7大模块、36个子功能的湖北省地质灾害综合防治管理系统，服务全省地质灾害综合防治体系项目申报、项目库管理、实施管理、成果管理等工作，实现地质灾害防治管理信息整合、工作优化、能力提升。

	
	
	装备保障系统
	在省级现有装备的基础上，进一步强化新技术、新设备以及交通装备、通信资源及管理系统建设，市县结合综防体系能力建设工作自行升级，全面提升地质灾害防治装备能力。

	
	隐患识别中心
	智能提取识别系统
	利用覆盖湖北省的中分辨率卫星雷达数据，获取湖北省防治重点区域范围内的斜坡形变信息，从突发地质灾害应急、卫星遥感数据解译、地质灾害风险分析、智能识别以及遥感数据解译算法研究、地质灾害隐患识别处理模型和样本库建设等多个方面开展INSAR识别工作，为开展全省地质灾害隐患识别工作提供服务。

	
	
	综合判识分析系统
	基于深度学习的地质灾害遥感智能识别系统。利用智能遥感地质解译与地质专家判读等方式快速识别隐患区域，并提供地质制图能力，完成地质灾害隐患区域专题图的制图，其中智能遥感地质解译采用多种智能解读技术，同时利用深度学习技术，不断优化隐患区域识别结果，减少人工干预，显著提升识别效率。

	
	
	
	利用人工智能技术构建地质灾害隐患特征识别系统。利用人工智能技术，针对不同类型的隐患特征样本进行分析和识别，针对不同区域生成符合本地域特点的隐患识别模型和判断因子，为全省各地区的地质灾害隐患特征样本管理与展示提供技术支撑，提升预测结果的准确性。



	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	湖北省地质灾害防治管理（指挥）平台
	隐患识别中心
	风险评价系统
	建立基于多种信息来源的地质灾害风险分析与综合评估系统，利用大数据分析与云计算技术，对多种来源的数据进行分析解算，对区域的地质灾害的发育进行综合分析预评估，反映本地区的地质灾害影响与风险程度，系统包含统计分析、灾害影响评估、灾害风险评估以及专题图件制作等功能。

	
	监测预警中心
	网格化管理系统
	加大省地质环境信息平台网格管理、人员管理、隐患管理（认定与核销）、网格速报等应用推广，全面实现湖北省地质灾害隐患点的动态管理。

	
	
	专业监测预警系统
	开展监测预警模型研究。
组织全省专业技术支撑单位、科研院所和相关高等院校对各类灾害的发生成因和产生机理进入深入研究，不断修正和完善监测预警模型以及关键阈值的设定依据，不断提升预警成果的准确性和时效性。

	
	
	
	建设地质灾害专业监测预警系统。
以网点登记、网点管理和预警管理等主要功能为一体，为全省的各类地质灾害、地下水监测工程和矿山环境监测工作提供服务，全面提升监测预警工作信息化程度和决策支撑能力。

	
	
	区域监测预警系统
	构建全新的气象预警工作模式。
在现有全省气象预警工作的基础上，进一步明确省、市、县各级地质灾害防治机构和技术支撑单位在工作中的责任和工作范围，形成“省级区域预警、市级精细化预警、县级预警响应”的新型气象预警工作模式，提升全省地质灾害气象预警预报工作效率。

	
	
	
	完善全省各级气象预警模型。
根据湖北省灾害分布情况，结合影响湖北省地质灾害发生的主要因子，对现有气象预警预报模型进行全面完善，提升省级区域预警预报的水平；针对各市的具体灾害分布情况和诱发因素，按照“一市一模型”的工作原则，开展各市的模型建设，做实山地丘陵地区市（州）级预警成果，提高山地丘陵县（市、区）预警成效。

	
	
	
	完善全省地质灾害气象预警预报系统。
在现有预警预报系统的基础上，按照“省级区域预警、市级精细化预警、县级预警响应”的工作模式完善气象预警预报系统，提升全省气象预警预报成果的时效性和准确性，加强预警结果响应覆盖范围，增强与湖北省地质灾害防治网格化管理的联动效应。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	湖北省地质灾害防治管理（指挥）平台
	数据信息中心
	数据标准建设
	在已有地质环境信息化270份核心数据表规范的基础上，结合综防体系工作，补充面向地质灾害风险调查评价、1:1万详细调查、项目库管理、项目实施管理、绩效考核、资料汇交、专家库、防治及技术机构等领域的数据规范。

	
	
	数据建设
	在地质环境信息化成果数据库的基础上，依托综防体系建设工作，利用信息平台采集工具，集中开展地质灾害隐患点巡排核查、风险调查评估、群测群防、监测预警、灾险情速报、应急调查、防治工程等数据采集入库工作，形成数据更新机制，保障全省地质灾害防治信息动态更新。

	
	
	信息共享服务系统
	在全省地质灾害数据库的基础上，利用联机分析、数据挖掘等技术手段，形成地质灾害防治专题数据产品，通过楚天云、自然资源云、行业通道（包括应急、气象、交通、水利、旅游、教育、住建、民政），向全省各级政府及联防部门发布，向全省提供地质灾害防治社会化信息服务。



[bookmark: _Toc23069994]7.2  数据服务要求
[bookmark: _Toc529783818]7.2.1  数据服务命名要求
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	数据服务
要求
	服务命名要求
	虚拟目录命名
	虚拟目录名称按照地质灾害分类名+App类别名进行命名（使用名称缩写并首字母大写）。

	
	
	服务文件夹命名
	服务按照App类别、终端类别创建不同的文件夹，文件夹命名按照App类别+App名称进行命名。

	
	
	服务方法命名
	服务的命名要清晰、明了，有明确含义，同时使用完整的单词或大家基本可以理解的缩写，避免使人产生误解。
说明：较短的单词可通过去掉“元音”形成缩写；较长的单词可取单词的头几个字母形成缩写；一些单词有大家公认的缩写。

	
	
	服务端口要求
	应用集的服务端口需向基础设施专题人员提出申请，基础设施专题人员按照部署的网络环境及部署情况分配相应的服务端口，并进行登记。



7.2.2  数据服务开发要求
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	数据服务
要求
	服务开发要求
	服务功能要求
	服务功能需要做到单一化，定点为功能进行服务。原则上，返回结果为单个实体对象，可一次取出所有数据，简化程序；但对返回结果为list对象，必须只取对应功能所需求的数据。

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	数据服务
要求
	服务开发要求
	服务对接要求
	服务开发时需要考虑与运维监控平台的对接，包括服务中添加权限认证和日志，并在运维监控平台中进行服务注册。

	
	
	服务权限认证
	应用调用服务，需要在服务端对访问的应用进行权限验证，即在应用发送http请求访问服务时需将应用编号做为参数传递给需要访问的服务，服务在做业务逻辑处理之前需要查询应用服务关联表，判断应用是否具体服务使用权限。

	
	
	日志记录
	应用直接在后台服务中操作数据库记录用户操作日志、应用访问服务异常日志、应用非法访问服务日志、服务使用日志。

	
	
	服务注册
	开发完成的服务需在运维监控平台的服务管理中进行服务登记注册。

	
	
	服务清单要求
	应用开发完成后提供的服务清单需要包括三部分内容，一是服务的详细清单，由应用集开发人员提供本应用专题的服务清单。二是应用服务授权清单，提供每一个应用需要使用的服务清单。三是服务与页面对照的清单，提供页面调用的服务清单，包括调用的其他应用专题的服务。

	
	
	服务示例要求
	服务调用示例包括调用地址说明、请求方式、请求参数、返回参数、返回值示例、异常示例等。如有服务更新，需同步更新服务接口文档，并记录更新内容，并更新服务清单。更新完毕，提交软件专题汇总整理。


















[bookmark: _Toc23069995]7.3  应用服务要求
[bookmark: _Toc529783797]7.3.1  应用服务命名要求
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	应用服务
要求
	命名要求
	业务支撑平台（应用及功能模块）命名
要求
	a) 分类代码：3位英文，包括地质灾害DZH；地下水DXS；矿山地质环境DKH；地质遗迹DYJ；地质资源（地热资源、矿泉水）DZY。
b) 应用服务集代码：4位英文，使用应用服务集中文名称首拼字母（大写）。
c) 应用功能代码：使用应用功能中文名称首拼字母（大写）。
d) 扩展序号：4位数字，根据功能需求可进行扩展。

	
	
	综合信息平台命名
要求
	a) 分类代码：4位英文，综合信息平台中文名称首拼字母（大写）。
b) 一级菜单代码：一级菜单中文名称首拼字母。
c) 二级菜单代码：二级菜单中文名称首拼字母。
d) 扩展菜单代码：按照多级菜单项进行扩展，扩展菜单中文名称首拼字母（大写）。

	应用服务
要求
	命名要求
	智慧防灾平台命名
要求
	a) 分类代码：4位英文，移动防灾平台中文名称首拼字母。
b) 一级菜单代码：一级菜单中文名称首拼字母。
c) 扩展菜单代码：扩展菜单中文名称首拼字母。



7.3.2  应用服务开发要求
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	应用服务
要求
	应用开发要求
	UI界面规范
	开发需要按照应用平台统一的UI界面风格，包括应用图标、窗口、地图标签样式等。

	
	
	集成规范
	开发需要遵循集成规范。

	
	
	开发说明
	开发需要按照提供的开发规范进行开发。

	
	
	公共开发库
	开发可使用应用平台提供的api开发库、地图开发库。

	
	
	公共服务接口
	开发可使用公共服务接口。



[bookmark: _Toc23069996]8  系统部署
信息系统统一在省级部署。信息系统分互联网和政务内网环境，互联网版本部署在楚天云平台，政务网版本部署在自然资源云平台，通过数据交换通道实现数据的同步更新，并制定网络与信息安全制度及运行机制。
[bookmark: _Toc23069997]8.1  部署要求
楚天云平台和自然资源云平台的部署环境一致，分为基础平台、应用服务、属性数据库、图形数据库、多媒体库、运维监控共6台服务器。信息系统部署分为数据库部署、前端应用部署、后台服务部署。部署要求按照部署规范对部署内容进行记录，并由开发人员、运维人员签字，并在部署后对部署关键点进行检查和测试。整体由省级部署，市、县对其扩展的功能和数据向省级提交后再在省级部署。
部署环境的最低要求如下：
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	部署环境
	部署服务器
	基础平台
	硬件配置：8 CPU、16 G内存、500 G硬盘
操作系统：Windows2008Server

	
	
	应用服务
	硬件配置：8 CPU、16 G内存、500 G硬盘
操作系统：Windows2008Server

	
	
	属性数据库
	硬件配置：8 CPU、16 G内存、500 G硬盘
操作系统：Windows2008Server

	
	
	图形数据库
	硬件配置：8 CPU、16 G内存、1 T以上硬盘
操作系统：Windows2008Server

	
	
	多媒体库
	硬件配置：8 CPU、16 G内存、1 T以上硬盘
操作系统：Windows2008Server

	
	
	运维监控
	硬件配置：8 CPU、16 G内存、500 G硬盘
操作系统：Windows2008Server



[bookmark: _Toc23069998]8.2  通道要求
8.2.1  现有通道
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	现有通道
	网络通道
	互联网
	满足Internet业务访问，可用带宽150 M。

	
	
	国土主干网
	满足国土主干网业务访问，可用带宽100 M。

	
	
	4G物联网
	满足监测设备数据传输业务，可用带宽100 M。

	
	
	IP卫星网
	满足卫星通讯业务，可用带宽4 M。

	
	
	电话网络
	满足电话呼叫业务，2条以上多线路。

	
	
	楚天云
	满足楚天云数据共享业务，可用带宽50 M。

	
	
	自然资源云
	满足自然资源云数据共享业务，可用带宽50 M。





[bookmark: _Toc23069999]8.2.2  新增通道
依托楚天云和自然资源云，已构建起与其他行业的数据通道，省级统一构建，市、县根据情况自行构建。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	新增通道
	行业通道
	应急
	[bookmark: _GoBack]共享应急单位人员队伍分布、救灾物资数量以及车辆装备使用情况统计，可用带宽50 M。

	
	
	气象
	共享累积降雨量和未来降雨量统计，以及降雨区域分布，可用带宽50 M。

	
	
	交通
	共享高速、国道、省道、县道分布情况，可用带宽50 M。

	
	
	水利
	共享江、湖、河、闸口水位数据统计，可用带宽50 M。

	
	
	旅游
	共享风景区分布及接待游客数据统计，可用带宽50 M。

	
	
	教育
	共享学校分布情况及在校人数统计，可用带宽50 M。

	
	
	住建
	共享城市用地和规划信息，常住人口信息统计，可用带宽50 M。

	
	
	民政
	共享行政区划，省、市、县、村边界数据信息，可用带宽50 M。



8.3 网络安全
8.3.1  数据安全及备份恢复
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	网络安全
	数据安全及备份恢复
	数据完整性
	应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏。

	
	
	数据保密性
	应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性。

	
	
	备份和恢复
	a)应能够对重要信息进行备份和恢复。
b)应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的可用。





8.3.2  网络管理要求
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	网络安全
	网络管理要求
	网络安全管理
	a)应指定人员对网络进行管理，负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作。
b)应建立网络安全管理制度，对网络安全配置、日志保存时间、安全策略、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定。
c)应根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新，并在更新前对现有的重要文件进行备份。
d)应定期对网络系统进行漏洞扫描，对发现的网络系统安全漏洞进行修补。
e)应对网络设备的配置文件进行定期备份。
f)应保证所有与外部系统的连接均得到批准。

	
	
	系统安全管理
	a)应根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策略。
b)应定期进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞及时进行修补。
c)应安装系统的最新补丁程序，在安装系统补丁前，应首先在测试环境中测试通过，并对重要文件进行备份后，方可实施系统补丁程序的安装。
d)应建立系统安全管理制度，对系统安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出规定。
e)应依据操作手册对系统进行维护，详细记录操作日志，包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容，严禁进行未经授权的操作。
f)应定期对运行日志和审计数据进行分析，以便及时发现异常行为。



[bookmark: _Toc23070000]9  运行维护要求
运行维护分为数据库运维、信息系统和平台运维，其中信息系统和平台由省级统一运行维护，数据库由各级分级运维。


[bookmark: _Toc23070001]9.1  数据库运维
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	数据库运维
	属性数据
	基础数据库
	利用数据资源管理工具将地质环境项目各类成果数据整合至基础数据库，完成原始数据收集整理、数据源管理和元数据的采集工作。（备份周期1天）

	
	
	操作数据库
	利用数据交换工具ETL对基础数据库中的数据按照业务应用数据库标准化处理，抽取有效字段，存放至操作数据库，并发布成各类数据服务供相关应用查询调用。（备份周期1天）

	
	
	目录数据库
	利用数据资源管理工具将基础数据库、操作数据库、数据服务的元数据进行科学分类，为地质环境信息化提供信息资源的目录清单。（备份周期1天）

	
	图形数据
	地理、地质底图
	存储和发布隐患点分布、灾害易发分区等底图服务。（备份周期15天）

	
	
	无人机影像
	存储和发布无人机正射、全景、三维影像服务。（备份周期15天）

	
	多媒体数据
	音视频
	上传文件符合数据库类型要求，多媒体处理程序正常，在附件中可调用打开，无报错。MPG4\MP3等常用格式（备份周期30天）

	
	
	图片、文档
	上传文件符合数据库类型要求，多媒体处理程序正常，在附件中可调用打开，无报错。JPG\PNG\WORD\PDF\TXT等常用格式（备份周期30天）



[bookmark: _Toc23070002]9.2  信息系统运维
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	信息系统运维
	功能优化
	业务功能优化
	实现用户新增或改动的工作流程，各功能正常可用。有《系统需求分析报告》

	
	
	性能优化
	提升系统代码执行和统计运算效率，降低用户响应等待时间。有《系统测试报告》

	
	BUG修复
	系统更新
	修复系统功能加载报错，页面数据显示不正确等问题。有《系统更新记录》




[bookmark: _Toc23070003]9.3  平台运维
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体内容和要求

	平台运维
	运维监控后台运维
	权限管理
	对区域、单位、角色进行管理。

	
	
	应用管理
	对应用信息、应用服务授权、应用版本升级、发布、应用分组管理。

	
	
	服务管理
	对服务信息和服务分组管理。

	
	
	运维管理
	对日志管理、使用统计、反馈管理。

	
	应用平台框架运维
	公共组件库
	框架提供的api开发库、地图开发库。

	
	
	框架升级
	框架功能根据实际工作情况对需要更新。

	
	
	Bug修复
	修复系统功能加载报错。



[bookmark: _Toc23070004]10  成果验收与资料归档
[bookmark: _Toc23070005]10.1  建设成果验收
10.1.1  验收条件：
a)  相关国家标准规范规定的强制性内容已完成。
b)  信息化项目中建设的信息系统的功能、性能、安全等技术指标符合合同及设计要求。
c)  信息化项目承建单位已完成自验，并按合同要求完成规定时间的试运行。
d)  需通过有资质的第三方检验（测评）机构进行检验或测评，检验（测评）报告应准确、公正、完整、规范。
e)  已完成对使用单位相关人员的技术培训，系统的主要使用人员应能够独立操作使用。
f)  项目建设的文档资料齐全、规范，资料内容包括但不限于：可行性方案论证意见，项目立项及批复文件、技术方案专家论证意见、合同、招投标文件、正式设计文件、过程资料（质量、变更、进度等建设过程控制资料）、网络拓扑图及设备安装图等图纸、软硬件设备清单及设备配置参数表、自检自验报告、试运行报告、培训记录、用户手册、初验报告、投资完成情况报告等。
注：软件开发类项目的文档资料还包括：软件需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、软件验收测试报告等内容。
g)  信息化建设项目中网络安全建设内容，已进行了网络运行安全保护和网络信息安全保护。
h)  信息化项目承建单位已提出验收申请。
10.1.2  提出验收申请，当信息化项目需要验收时，项目负责应及时向建设单位提出验收申请。编制验收申请文件，填写项目基本情况、试运行情况，提出验收申请并加盖公章，建设单位同样需签字盖章。验收申请双方签字盖章后，标志着项目验收工作正式启动。
10.1.3  验收准备：
a)  初验和终验，对于信息化项目验收应分初验和终验两个阶段进行。初验由建设单位组织，重点对技术实现情况和合同完工情况进行验收；终验由建设单位或其主管部门会同有关部门组织验收。
b)  成立验收小组，当验收工作正式启动后，应立即组织成立验收工作小组，将验收工作中相应的工作具体划分到人，快速高效的完成项目验收的准备工作，小组负责人由项目经理承担，整体把控工作质量和进展。
c)  验收资料准备，在验收时根据项目整个流程，应至少收集以下文档：详见附录G。
10.1.4  验收依据和内容：
a)  验收依据，下列条款可作为信息化项目验收的依据：项目的立项文件、合同、招投标文件、正式设计文件、变更文件等；信息化建设涉及的国家、行业及湖北省地方标准；系统的软件、硬件技术用户手册或使用说明书等。
b)  验收内容，检查信息化项目是否按照批准的立项文件、合同、招投标文件及设计文件进行建设，项目的变更是否有相关部门批准的证明材料；检查信息化项目中强制性标准的执行情况；检查信息化项目中硬件设备、品牌、型号与合同约定的一致性，软件授权用户数与合同约定的一致性，可通过查验相关过程控制系统方式；检查信息化项目的功能、性能、安全等技术指标是否满足合同和设计要求，可通过查验第三方检验（测评）报告方式；检查信息化项目设计开发、设备安装质量、数据库的数据入库质量等情况，可通过查验第三方检验（测评）报告方式；检查信息化项目是否具备投入使用或具备生产应用条件；检查信息化项目建设有关文档资料的收集、整理、归档情况；检查信息化项目投资控制和资金使用情况。
10.1.5  验收过程，一般验收采用验收评审会的形式，评审专家由项目建设单位邀请，由5-8名专家组成，并指定一名专家组组长，整个验收评审会由专家组组长主持。
评审会流程：
a)  项目中标单位汇报项目整体情况，以PPT形式进行汇报，主要内容包含建设内容、建设成果、应用成效等；
b)  项目中标单位进行项目功能演示，按照建设内容要求，进行功能的展示；
c)  评审专家质疑阶段，待中标单位汇报和演示结束之后，进入专家质疑阶段，评审专家会结合验收材料，提出自己的问题，中标单位需有专人进行应答；
d)  完成专家质疑阶段后，中标单位人员暂时回避，由专家小组讨论验收结果，出具验收意见。
[bookmark: _Toc23070006]10.1.6  验收交接，项目验收通过后，项目承建单位应把项目有关资料进行移交、归档并存档，需要向档案管理部门移交的资料按档案管理有关规定执行。项目涉及的项目实体及有关设备等资产根据合同的约定进行交接，交接双方需在移交清单上签字确认。
10.2  资料归档
资料归档的具体内容如下：
a)  信息化调研、规划、应用等材料；
b)  服务器、交换机、路由器及其他硬件设备的保修卡、合格证、使用说明、安装软件手册、系统光盘、开箱验收报告、测试报告等材料；
c)  信息化系统立项的需求说明书、可行性报告、立项报告、审批报告、专家评审意见、廉政责任书等项目立项材料；
d)  信息化系统采购的招标文件、投标文件、中标通知书、采购合同、发票复印件等项目采购材料；
e)  信息化系统实施的项目整体规划方案、技术实施方案、项目实施进度安排、项目测试报告、项目验收报告等项目实施材料；
f)  信息化技术改造和技术引进材料；
g)  信息化管理和应用各项技术规范、制度及管理办法；
h)  其他信息化技术材料。
信息化技术材料应及时归档，归档时间为信息化项目和设备竣工验收到30个工作日内。综合性的信息化规划材料应以年度为单位，在完成当年年终汇总后30个工作日内归档。档案部门接收材料时，应严格把关，符合分类（项目）明确、内容齐全完整要求的材料方可接收，并办理好交接手续。



[bookmark: _Toc20236524][bookmark: _Toc23070007]附  录  A
（资料性附录）
设计书编写提纲
第一章  概述
目前的任务现状概况，已有成果可利用程度分析，存在问题等。 
第二章  目标及任务
第一节  总体目标：任务书的总体要求。
第二节  服务对象及服务内容。
第三节  总体建设任务：包括任务来源、任务书的主要内容、工作起始时间及成果提交时间等。
第三章  工作部署 
第一节  工作部署原则：包括总体工作思路、技术路线和部署原则。 
第二节  总体工作部署：包括不同层次和各类地区的工作部署，分阶段或分年度的主要工作内容。专题研究或专项调查应阐述信息化建设现状、存在的关键问题和研究的必要性和可行性，提出目标任务、研究思路、研究内容和总体及年度部署安排。 
第三节  年度工作安排：包括年度安排的主要内容和工作量，当年工作安排应详细具体。 
第四章  工作方法与技术要求
分节论述适合于建设内容并将采用的工作方法及技术要求。
第五章  工作部署及进度安排
论述各主要实物工作量的部署思路、部署原则，列表说明总体工作部署和年度各类实物工作量；制定工作实施计划表。 
第六章  经费预算 
第七章  组织管理 
第一节  组织管理措施 
第二节  人员组成及分工 
第八章  技术管理措施
第一节  质量管理措施 
第二节  技术保证措施 
第三节  安全及保密措施等 
第九章  预期成果 
第一节  总预期成果：信息平台、数据中心、项目工作实施方案、项目应用详细设计、项目数据中心建设报告、项目建设报告、项目软件测试报告、项目应用信息化工作指南。提交成果时间。
第二节  分年度成果：信息平台、数据中心、项目工作实施方案（分期）、项目应用详细设计（分期）、项目数据中心建设报告（分期）、项目建设报告（分期）、项目软件测试报告（分期）、项目应用信息化工作指南（分期）。提交成果时间。 
第三节  成果应用转化及服务产品：服务于用户的通俗性报告、指南等。提交成果时间。


[bookmark: _Toc23070008][bookmark: _Toc20236527]附  录  B
（规范性附录）
数据中心质量检查表
表B.1  数据自检表
	数据中心质量检查表                                                                     第  页/总  页

	检查阶段
	中间阶段检查□

	检查方式
	自检□

	



检查对象
	









	检查人
	
	检查时间
	

	检查内容
	存在问题

	





	















	错误修改： 
















修改人：____________修改时间：____________

	

审核人：____________  






表B.2  数据互检表
	数据中心质量检查表                                                                     第  页/总  页

	检查阶段
	中间阶段检查□

	检查方式
	互检□

	



检查对象
	









	检查人
	
	检查时间
	

	检查内容
	存在问题

	





	















	错误修改： 
















修改人：____________修改时间：____________

	

审核人：____________  




表B.3  数据抽检表
	[bookmark: _Toc23070009]数据中心质量检查表                                                                     第  页/总  页

	检查阶段
	中间阶段检查□

	检查方式
	抽检□

	



检查对象
	









	检查人
	
	检查时间
	

	检查内容
	存在问题

	





	















	错误修改： 
















修改人：____________修改时间：____________

	

审核人：____________  





附  录  C
（规范性附录）
运行维护表
表C.1  系统备份记录表
	日期
	服务器IP
	备份内容
(数据、多媒体、应用程序)
	备份形式
（完全/增量）
	人员签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





表C.2  平台功能（首次）部署申请表
	开发单位
	
	申请人
	

	申请时间
	
	完成时间
	

	应用系统部署环境需求
	虚拟机数量
	

	
	存储/内存大小
	存储空间：                 内存：

	
	操作系统版本
	

	
	数据库版本
	

	
	部署路径
	

	
	开放端口
	

	
	系统名称
	

	
	系统版本
	

	
	系统使用对象
	□行政     □技术   □公众

	
	系统重要程度
	□非常重要 □重要   □一般

	部署内容
清单
	1、服务清单
	

	
	2、应用清单
	

	
	3、用户清单
	

	
	4、数据库清单
	

	实施人
	
	开发单位负责人
	

	项目负责人 
	
	部署负责人
	



表C.3  平台功能更新申请表
	开发单位
	
	申请人
	

	申请时间
	
	完成时间
	

	应用系统
更新需求
	虚拟机IP
	

	
	应用名称
	

	
	应用版本
	

	
	更新内容描述
	

	
	更新备份路径
	

	
	是否重启服务器
	□是/□否

	更新内容
清单
	1、服务清单
	

	
	2、应用清单
	

	
	3、用户清单
	

	
	4、数据库清单
	

	实施人
	
	开发单位负责人
	

	项目负责人 
	
	部署负责人
	






[bookmark: _Toc23070010][bookmark: _Toc503887269][bookmark: _Toc484962065][bookmark: _Toc481344189][bookmark: _Toc484962661]附  录  D
（资料性附录）
建设报告提纲
第一章  前言
第二章  任务来源及目标任务
第一节  任务来源
第二节  总体目标任务
第三节  年度目标任务
第四节  任务变更情况
第三章  项目完成情况总结
第一节  建设内容总结：项目建设目标的达成情况。分别说明项目实现的建设内容、建设范围，项目实现的主要系统功能及相关界面截图（包括以及和二级模块截图）。
第二节  时间进度总结：项目的总体时间跨度，项目各阶段及重要节点或项目主要建设内容的达成时间表。对项目按时完成与否进行说明。若存在项目延误或时间进度计划变更，进行必要说明。
第三节  运行情况总结说明：系统上线情况，系统目前运行情况，系统运行的人员、技术和制度保障情况，数据中心的管理情况，外包服务（若存在）的获取情况。
第四节  考核指标总结说明：针对《合同》中的业务考核指标、功能考核指标、性能及安全考核指标、应用实施效果考核指标中各项考核指标情况进行考核指标完成情况说明。
第四章  系统技术总结
第一节  系统总体架构说明：需提供系统总体架构图，并对系统总体架构和技术路线进行说明。
第二节  系统网络拓扑说明：需提供系统网络拓扑图，并对系统网络拓扑情况和涉及的相关硬件设备进行说明。
第三节  系统运行环境说明：需提供系统运行环境图，并对系统运行环境进行说明。
第四节  系统技术特色说明：系统在实施过程中采用了什么技术解决了系统中的什么难点或系统中采用了何种有特色的技术。
第五章  项目管理总结
第一节  项目实施管理说明：项目管理职能的架构和履行（如项目管理委员会或项目管理团队的职能说明）；项目计划和进度管理方法、项目管理文档的编制和保留。
第二节  系统安全管理说明：系统安全管理的相关措施；系统信息安全；用户授权管理；病毒防范等。
第三节  系统测试管理说明：需对系统功能和安全测试的时间、参加人员、管理过程和测试结果作总结说明。
第六章  项目效益总结
第一节  项目业务效益分析说明：项目实施对组织战略和业务运作的效益分析。
第二节  项目财务效益分析说明：项目财务绩效目标的达成情况和经济效益分析。
第三节  项目社会效益分析说明：项目社会效益分析（技术推动、行业发展、社会服务、能源和环境效益等）。
*附件1：用户使用报告说明：由使用系统的不同角色，提供3份及以上的用户使用报告。（*为必须提供附件）
*附件2：系统运行维护记录说明：系统运行维护记录内容主要包括：服务器及网络硬件相关运维记录（如项目中有相 关硬件建设）和系统软件运维记录。（*为必须提供附件）
*附件3：用户培训记录说明：需提供用户培训记录（包括：培训时间、参加人员、培训内容、培训结果）和培训签到单（原件扫描件）。（*为必须提供附件）
附件4：系统功能自测报告说明：系统功能自测应包括：系统功能测试和系统性能测试（测试内容应涵盖《项目任务书》中的功能考核指标和性能考核指标）。


[bookmark: _Toc23070011]附  录  E
（资料性附录）
数据库建库报告提纲
第一章  概况
依据任务书要求调查和评价的内容，阐明数据库建设的具体工作任务和目标。
第二章  数据库数据来源
详细说明建库资料来源，包括收集整理获取资料、野外实际调查获取资料和实验室测试资料。
如：资料来源单位、项目、负责人、数据资料获取时间、数据测试时间、数据测试单位等信息。
第三章  数据库建设工作方法和流程
应给出建库工作流程图。
第四章  数据库的主要内容
详细说明入库的主要内容及数据量情况，包括调查原始资料库、综合成果库和元数据库。
如：地质灾害调查数据库计划录入表格及数据量情况、综合成果图件及图层计划完成数量情况，各项任务实际完成数量情况等。
第五章  数据库质量控制
第六章  数据库综合质量分析
第七章  用户使用数据库应注意的问题


[bookmark: _Toc23070012]附  录  F
（资料性附录）
用户手册提纲
第一章  系统概述
第一节  系统功能
第二节  系统组成及特点
第三节  软件结构及程序功能说明
第四节  系统软、硬件操作环境
第五节  系统使用限制条件
第六节  关键术语定义与说明（列出用户手册中使用的专门术语定义和说明，以及外文首字母组词的原词组）
第二章  安装与初始化
第一节  系统运行环境要求（操作系统要求、第三方开发软件要求等）
第二节  系统初始化设置
第三章  操作说明
第一节  进入系统(用户登录与注册)
第二节  系统(及各模块)操作流程
第三节  系统信息说明(系统信息列表)
第四节  输入表单说明
第五节  操作流程
第六节  数据备份与恢复
第七节  数据备份方法
第八节  数据恢复方法
第四章  系统各类情况处理
第五章  系统服务


[bookmark: _Toc23070013]附  录  G
（资料性附录）
验收清单
表G.1  验收资料准备清单
	序号
	项目阶段
	资料名称
	是否必须
	形式
	要求

	1
	项目前期
	《可行性调研报告》
	否
	纸质
	

	2
	招投标阶段
	《招标文件》
	是
	纸质
	

	3
	
	《中标通知书》
	是
	纸质
	

	4
	
	《合同》（原件的扫描件）
	是
	纸质
	

	5
	需求设计阶段
	《项目实施方案》
	是
	纸质
	单位盖章

	6
	
	《详细设计说明书》
	是
	纸质
	单位盖章

	7
	项目建设阶段
	《阶段性总结报告》
	是
	纸质
	

	8
	
	《数据库设计说明书》
	是
	纸质
	

	9
	
	《接口设计说明书》
	是
	纸质
	

	10
	
	《开发手册》
	是
	纸质
	

	11
	测试阶段
	《内部测试报告》
	是
	纸质
	

	12
	
	《第三方测试报告》
	是
	纸质
	

	13
	部署阶段
	《应用部署报告》
	是
	纸质
	

	14
	
	《用户操作手册》
	是
	纸质
	

	15
	
	《应急运维手册》
	是
	纸质
	

	16
	培训阶段
	《工作指南》
	是
	纸质
	

	17
	初验阶段
	《初验申请》
	否
	纸质
	如有初验必须提供

	18
	
	《初验意见》
	否
	纸质
	如有初验必须提供

	19
	终验阶段
	《项目建设报告》
	是
	纸质
	单位盖章

	20
	
	《项目总结报告》
	是
	纸质
	单位盖章

	21
	
	《财务分析报告》
	是
	纸质
	单位盖章

	22
	
	《终验申请》
	是
	纸质
	单位盖章

	23
	
	《终验意见》
	是
	纸质
	单位盖章、专家签名
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附  录  H
（规范性附录）
验收考核表
表H.1  信息化工程项目验收表
	项目名称
	
	项目单位
	（盖章）

	投资金额
	
	项目工期
	

	项目负责人
	
	联系方式
	

	承建单位
	
	联系方式
	

	监理单位
	
	联系方式
	

	项目立项批复文件、项目预订目标和项目实现目标情况
	项目建设目标

	项目经费及使用情况
	项目控制额（万元）
	硬件（万元）
	软件（万元）
	其他（万元）

	
	
	
	
	

	
	实际投资额（万元）
	硬件（万元）
	软件（万元）
	其他（万元）

	
	
	
	
	

	
	目前已支付金额万元，尚未支付金额    万元。

	试运行情况
	已试运行  日，系统运行正常，性能满足合同要求，达到验收要求。

	验收内容（在对应的“□”内打“√”）
	信息网络系统
□ 环境平台 （□ 机房工程 □ 综合布线系统 ）
□ 网络安全和管理平台
□ 网络基础平台
□ 业务应用系统
□ 信息资源开发检测

	其它说明事项
	

	验收组意见
	年    月    日

	验收组成员签名
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各位专家、从业人员：
《湖北省地质灾害防治信息化工程技术要求（试行）》将发布试行。为进一步提高标准质量，提升标准的适用性，我们将在标准试行过程中继续征求意见。各位专家、从业人员在标准使用中，如发现存在不妥之处，请填写征求意见表，并通过邮件的方式发送给编制单位。
联系方式
联系人：刘思颖
电  话：18717152399
邮  箱：270085126@qq.com


征求意见表
	标准名称
	

	姓名
	
	所在单位
	

	职称/职务
	
	联系方式
	

	序号
	章节
	意见内容
	修改建议

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	





地质灾害核心数据分类


调查评价


监测预警


治理与搬迁避让


群专结合


能力建设


三峡库区专项


丹江口库区专项


综合


巡排核查


普查


详查......


专业监测


气象预警......


斜坡劣化带防治


工程治理与搬迁避让


规前勘


专业监测......


工程治理与搬迁避让


用户


多媒体


空间数据......


项目


培训


专家......


绩效......


专业监测......


机构


演练
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